%
% eisfax.tex
% Last Update: $Id$
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Kapitel EisFAX %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\chapter{EisFAX - FaxServer f"ur \eisfair}
\index{FAX}
\index{EisFAX}


\subsection{Die Hardware}
    EisFAX arbeitet erfolgreich mit Modems der Klassen 1, 1.0, 2, 2.0, 2.1
    zusammen.

    "Uber die Schnittstelle 'capi4hylafax' gelingt auch die Anbindung von
    ISDN-Karten der Firma AVM und dem mISDNuser Paket.

%\newpage

    Grunds"atzlich werden durch die Schnittstelle folgende Karten unterst"utzt:

    \begin{itemize}
        \item eine FritzCard
        \item bis zu 4 Fritz Card!PCI
    \end{itemize}


    Durch das Paket mISDNuser werden folgende Karten unterst"uzt.

    \begin{itemize}
        \item HFC-PCI Karten
        \item HFC-4S/8S Multiport Karten
        \item HFC-USB Karten
    \end{itemize}

    Karten  mit Infineon (Siemens) chips:

    \begin{itemize}
        \item Dialogic Diva 2.0
        \item Dialogic Diva 2.0U
        \item Dialogic Diva 2.01
        \item Dialogic Diva 2.02
        \item Sedlbauer Speedwin
        \item HST Saphir3
        \item Develo (ELSA) Microlink PCI (Quickstep 1000)
        \item Develo (ELSA) Quickstep 3000
        \item Berkom Scitel BRIX Quadro
        \item Dr. Neuhaus (Sagem) Niccy
    \end{itemize}


    Es ist die gleichzeitige Verwendung von Analog- und ISDN-Modems m"oglich.
    Auch k"onnen Analog- und ISDN-Modems gemischt in eine Gruppe eingebunden werden.

    Es ist der Empfang und Senden von Farb (Color) Faxen m"oglich, erforderlich
    ist daf"ur ein Modem der Klassen 1, 1.0.

    Zum Senden ist ein FaxDrucker erforderlich der als Endung '-color' im Namen
    hat. z.B. 'eisfax-color'.

    Da ColorFaxe sehr gro"s sind und die "Ubertragung dementsprechend auch
    l"anger dauert, sollte nicht alles "uber diesen FaxDrucker geschickt werden.

    Farb (Color) Faxen wird auch "uber die Schnittstelle 'mail2fax'
    unterst"utzt.


    EisFAX unterst"utzt die Remote Capi der FRITZ!Box.

    EisFAX unterst"utzt die IAXmodem die Schnittstelle f"ur Asterisk.


\subsection{Die Software}
    EisFAX ben"otigt f"ur den Betrieb weitere Pakete

    \begin{itemize}
        \item ghostscript
        \item libtiff
        \item libjpeg
        \item libpng
        \item perl
        \item sharutils
    \end{itemize}

    F"ur verschiedene Funktionen werden noch zus"atzliche Pakete ben"otigt.
    Diese werden jeweils, bei der Aktivierung einer Funktion, auf Vorhandensein
    gepr"uft und bei nicht Vorhandensein zur Nachinstallation angeboten.
    Sonst wird die entsprechende Funktion wieder auf 'no' zur"uckgesetzt.

    \begin{itemize}
        \item misdnuser f"ur ISDN
        \item samba f"ur Windows-Klienten
        \item mail oder msmtp
        \item a2ps
        \item libgif
        \item lprng
        \item html2ps
        \item netpbm
        \item jpeg2ps
        \item libspandsp
        \item iaxmodem
    \end{itemize}

    Optional ist das Paket GhostPCL mit welchem das PCL-Druckerformat
    'HP Printer Job Language' unterst"utzt wird. Aus PCL k"onnen keine
    Informationen extrahiert werden.

    \begin{itemize}
        \item ghostpcl
    \end{itemize}

    Optional ist das Ablegen der Faxe in einer Datenbank, unterst"utzt
    werden PostgreSQL und MySQL auf localhost oder remote.

    \begin{itemize}
        \item postgresql
        \item mysql
    \end{itemize}

    Optional ist das Paket yudit mit welchem im mail2fax-Modus das Senden
    mit Unicode-kodierten E-Mails unterst"utzt wird. Eine Pr"ufung ist
    daf"ur nicht im Paket enthalten.

    \begin{itemize}
        \item yudit f"ur Unicode (utf-8) E-Mails (mail2fax)
    \end{itemize}

\subsection{Mail2fax}
        EisFAX unterst"utzt ein mail2fax-Gateway mit dem
        'mail' Pakete.

        Die Syntax ist wie folgt: \\
        \texttt{faxg3/number@home.lan} \\
        \texttt{faxg3/[options/]number@home.lan} \\


        Siehe auch weitergehende Informationen in den jeweiligen Mailpaketen.

        Es werden Anh"ange in den Formaten pdf, ps, tiff, tif, jpeg, jpg, gif,
        html, png, bmp unterst"utzt.

\subsection{Samba}

    Als wichtigstes Paket ist Samba notwendig (nicht, wenn nur Linux-
    Klienten zum Einsatz kommen).

    Mit Samba k"onnen auch verschiedene Faxdrucker
    f"ur alle Klienten eingerichtet werden, die das Senden an ein
    Einzelnes oder an eine Gruppe von Modems/Devices erm"oglichen
    (ModemGroup).

    Samba pr"uft beim Speichern der Konfiguration, ob EisFAX installiert
    ist. In der Autokonfiguration erzeugt Samba automatisch eine
    Faxdruckerfreigabe mit Namen 'eisfax'.

    Beispiel:

    \begin{tabular}{llll}
    & \texttt{SAMBA\_PRINTER\_4\_ACTIVE}         & \texttt{=} & \texttt{yes} \\
    & \texttt{SAMBA\_PRINTER\_4\_NAME}           & \texttt{=} & \texttt{eisfax} \\
    & \texttt{SAMBA\_PRINTER\_4\_TYPE}           & \texttt{=} & \texttt{fax} \\
    & \texttt{SAMBA\_PRINTER\_4\_PDF\_QUALITY}   & \texttt{=} &    \\
    & \texttt{SAMBA\_PRINTER\_4\_PDF\_OWNERPASS} & \texttt{=} &    \\
    & \texttt{SAMBA\_PRINTER\_4\_PDF\_USERPASS}  & \texttt{=} &    \\
    & \texttt{SAMBA\_PRINTER\_4\_CAPNAME}        & \texttt{=} &    \\
    & \texttt{SAMBA\_PRINTER\_4\_COMMENT}        & \texttt{=} & \texttt{eisfax on \%h} \\
    & \texttt{SAMBA\_PRINTER\_4\_CLIENTDRIVER}   & \texttt{=} & \texttt{yes} \\
    & \texttt{SAMBA\_PRINTER\_4\_BROWSE}         & \texttt{=} & \texttt{yes} \\
    & \texttt{SAMBA\_PRINTER\_4\_USER}           & \texttt{=} & \texttt{user1 user2} \\
    & \texttt{SAMBA\_PRINTER\_4\_PUBLIC}         & \texttt{=} & \texttt{yes} \\
    \end{tabular}


    \mbox{}

    Die Umwandlung der verschiedenen Druck-, Bild- und Faxformate
    erledigen Tools und Libraries.

    Die zum Betrieb notwendigen Pakete sind auf \link{https://www.pack-eis.de}{Pack-Eis}
    aufgelistet. EisFAX pr"uft, ob alle notwendigen Pakete installiert sind und
    zeigt gegebenenfalls eine Fehlermeldung an.


\section{Faxversand}
    Jedes zu sendende Fax wird in eine Warteschlange gestellt. Dort wartet
    es, bis es an der Reihe ist. Sollte der Faxversand fehlschlagen, wird
    es solange wiederholt, bis es klappt oder bis ein Z"ahler einen
    Maximalwert erreicht hat. Ein Fax kann dabei an mehrere Empf"anger
    gesendet werden. So sind sogar Faxmailings kein Problem.

    Der Absender erh"alt auf Wunsch eine E-Mail, aus der hervorgeht was
    mit seinem Fax geschehen ist.

    Das Einstellen eines Faxes in die Warteschlange geschieht durch eine
    spezielle Druckerfreigabe in Samba. Jedes Windowsprogramm, welches
    in der Lage ist zu drucken, ist somit in der Lage, ein Fax zu versenden.


    Die Vorgehensweise bei der Einrichtung ist genau die Gleiche wie bei dem
    Standardfaxdrucker 'eisfax', es wird nur ein anderer Name verwendet. Der
    Name, der in der EisFAX-Konfiguration angegeben wurde, muss manuell in
    die Samba-Konfiguration "ubernommen werden (analog dem 'eisfax'-Drucker).

    !!Da dieses noch sehr anspruchsvoll ist, gibt es einen Schalter in der
    Konfiguration 'EISFAX\_PRINTFAX\_VERSION' "uber welchen sich die
    printfax-Version steuern l"asst!!

    Frank hat sich nochmal der Problematik mit dem Einbetten und Auslesen
    von Informationen direkt im Dokument angenommen und alles in ein
    C-Programm gepackt.

    !!! Achtung !!!\\
    Dies funktioniert nicht mit PCL!

    $[...]$\\
    Frank Meyer:\\
    Die Informationen werden nun nicht mehr per sed-Programm  gescannt,
    sondern mit einem C-Programm. Dieses erkennt auch Faxnummern etc., wenn
    innerhalb des @@-Textes noch Postscript-Steueranweisungen eingestreut
    sind oder die Texte "uber mehrere Postscript-Zeilen verstreut werden,
    z.B. wegen der Proportionalschrift.\\
    $[...]$

    Bei vorhandener Faxnummer wird diese direkt benutzt und der Responder
    auf dem PC bleibt unbehelligt. So ist das Ganze weiterhin
    abw"artskompatibel.

    Hier die Formate:

    1. Faxnummer:

       M"ogliche Formate (Beispiele):

       @@\# 01234-123456789@@\\
       @@NMR 01234-123456789@@\\
       @@NUMBER 01234-123456789@@\\
       @@NUMMER 01234-123456789@@

    2. Zeitangabe:

       M"ogliche Formate (Beispiele):

       @@TIME 21:00@@\\
       @@ZEIT 21:00@@

    3. Empf"anger-Information, wird automatisch in den E-Mail-Betreff
       eingef"ugt:

       @@INFO Fritz Mueller in Buxtehude@@\\
       @@RECEIVER Fritz Mueller in Buxtehude@@

    Die Formate (deutsch, englisch) sind jeweils als Alternative zu sehen.
    Ich habe mich dabei an die dokumentierten Tobit-Formate angelehnt.

    Dieser Teil wird bei Windows-Klienten vom Shell-Skript automatisch
    aus dem Dokument entfernt, sodass es \_nicht\_ mit ausgedruckt wird.
    Ein weiss-auf-weiss-Ein"arben ist also nicht mehr notwendig.

    Bei Verwendung eines Linux-Klienten, z.B. in OpenOffice.org, wird die
    Faxnummer so eingebettet:

    @@\# 12345678@@

    Praktisch ist diese Vorgehensweise, wenn man direkt aus einer
    Applikation (Datenbank) faxt, welche die Faxnummer, etc. bereits
    kennt und sie entsprechend in das zu faxende Dokument einbetten kann.

    (Dies ist nun wohl obsolet, aber noch nicht ganz durchgetestet\\
    \#\\
    \# Damit die Faxnummer erkannt werden kann, muss man die\\
    \# Druckeigenschaften\\
    \#\\
    \#    'Eigenschaften -> Allgemein -> Druckeinstellungen ->\\
    \#     Layout -> Erweitert -> Grafik -> TrueType-Schriftart'\\
    \#\\
    \# auf\\
    \#\\
    \#    'Durch Ger"ateschriftart ersetzen'\\
    \#\\
    \# einstellen. Diese Einstellung kann Probleme mit speziellen Schriften\\
    \# geben, die man gerne wiedererkennen m"ochte (corporate identity).\\
    \# Falls man "uber moderne Versionen der Windows\texttrademark-Betriebssysteme\\
    \# verf"ugt (XP, Win2003) (bei Win2K wei"s ich das nicht), kann man dem\\
    \# abhelfen, indem man den Treiber 'Apple Laserwriter 16/600 PS'\\
    \# verwendet und in\\
    \#\\
    \#    'Eigenschaften -> Ger"ateeinstellungen ->\\
    \#     Ersetzungstabelle f"ur Schriftarten'\\
    \#\\
    \# lediglich die Schrift 'Courier New' durch 'Courier' ersetzen l"asst\\
    \# und alle anderen Schriftarten (insbesondere die corporate Schrift)\\
    \# auf 'Nicht ersetzen' einstellt.\\
    )


    Falls das Ergebnis nicht zufriedenstellend ausf"allt bleibt immer noch
    der Weg die Faxnummer(n) via Respond zu "ubermitteln.

    Fehlt die Faxnummer im Dokument, "offnet sich ein Fenster auf dem
    lokalen Klient-PC (respond.exe), welches zur Eingabe der Faxnummer(n)
    auffordert.

    EisFAX wandelt die Druckdaten um, f"uhrt sie mit den Nummern zusammen und
    stellt das Fax als Auftrag in die Warteschlange.

\newpage

    In der Konfiguration l"asst sich einstellen, in welchem Format diese Seiten
    an den Absender zur"uckgesandt werden sollen.\\


    Die gesendeten Faxe lassen sich

    \begin{itemize}
        \item an den angemeldeten Benutzer in einem Format der Wahl 'pdf',
            'tif', 'png' oder 'ps' zur"ucksenden.
        \item auf einem Drucker der Wahl lokal oder im LAN ausdrucken, mit
            oder ohne FaxTechInfo.
        \item in einem Ordner der Wahl ablegen, als PDF mit FaxTechInfo.
        \item in einer Datenbank ablegen (PostgreSQL oder MySQL)
    \end{itemize}


\section{Faxempfang}

    EisFAX lauscht an der Modemschnittstelle. Sobald das Modem ein 'ring'
    signalisiert, wird abgehoben. Nach dem Handshake wird das Fax empfangen.
    Die einzelnen Faxseiten werden zusammengef"uhrt und als TIF-Datei
    gespeichert.

    In der Konfiguration l"asst sich einstellen, in welchem Format diese Seiten
    an den Empf"anger "ubermittelt werden sollen.\\

    Die empfangenen Faxe lassen sich

    \begin{itemize}
    \item einzelnen Empf"anger MSN/Devices zuordnen.
    \item in einem Format der Wahl 'pdf' 'tif' 'ps' 'png' versenden.
    \item auf einem Drucker der Wahl lokal oder im LAN ausdrucken.
    \item in einem Ordner der Wahl ablegen.
    \item in einer Datenbank ablegen (PostgreSQL oder MySQL)
    \end{itemize}

    Bei der Einstellung 'png' werden die empfangenen Faxe sofort im Webbrowser
    dargestellt.

    Der Ordner in dem die PDF Dateien abgelegt werden, kann "uber die Paramter
    unter \jump{eisfaxwebuse}{EISFAX\_WEB\_USE}, optional mit htaccess und ssl,
    zug"anglich gemacht werden.


\section{Der Webzugriff}

    Das \eisfair EisFAX Paket l"asst sich auf verschiedene Arten zur
    Benutzung konfigurieren.


    Der Zugriff kann "uber eine Subdomain \

    \texttt{http\{s\}://eisfax.meine.de}  \


    oder in eine bestehende Domain \

    \texttt{http\{s\}://www.meine.de/eisfax} \


    erfolgen. Es ist auch beides gleichzeitig m"oglich, also "uber die
    Subdomain und in der bestehenden Domain.

    Der https Zugriff f"ur die Subdomain wird "uber die \eisfair eisfax
    Konfiguration eingestellt, f"ur den https Zugriff in der bestehenden
    Domain muss das SSL Zertifikat von der Domain bereitgestellt werden.

    In der Konfiguration des Apache WebServers m"ussen keine Parameter
    Einstellungen vorgenommen werden.


\newpage

\section{Das Men"u im Setup-Programm}

    Das Men"u im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

    \mbox {}

    \begin{tabular}{p{2cm}lll}
    & 1. & & Configuration handling \\
    \end{tabular}

    \begin{tabular}{p{3cm}lll}
    & 1. & & View documentaion \\
    & 2. & & Edit configuration \\
    & 3. & & Advanced configuration file handling \\
    & 4. & & \jump{EISFAXWEBUSE}{User handling for web access} \\
    & 5. & & List controller \\
    & 6. & & Send test fax \\
    & 7. & & Database user password handling (Optional)\\
    \end{tabular}

    \begin{tabular}{p{2cm}lll}
    & 2. & & Server handling \\
    \end{tabular}

    \begin{tabular}{p{3cm}lll}
    & 1. & & Show status \\
    & 2. & & Stop service \\
    & 3. & & Start service \\
    & 4. & & Show send Status \\
    & 5. & & Show recv Status \\
    & 6. & & Show done Status \\
    & 7. & & Show log files \\
    \end{tabular}

    \mbox{}

    Die Men"upunkte d"urften selbsterkl"arend sein, da sie keinerlei weitere
    Eingaben erwarten. Deshalb wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.


\section{Die "Anderung der Konfiguration}

    Die Konfiguration kann "uber den Men"upunkt 'Edit configuration'
    ge"andert werden.

    Nachdem der Editor beendet wurde, wird abgefragt, ob die Konfiguration
    aktiviert werden soll. Wird dies best"atigt, werden "uber ein Skript die
    Anpassungen umgehend wirksam gemacht. Es ist zu beachten, dass einige
    Programme eigenst"andig bei erneuter Aktivierung die Konfigurationsdatei
    neu einlesen, somit f"uhrt eine Beantwortung dieser Abfrage mit 'Nein'
    nur zu einem kurzen Aufschub der Aktivierung.


\section{Die Konfigurationsdatei}

    In der Konfigurationsdatei, die "uber das Men"u zug"anglich ist, sind folgende
    Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter\\
    \texttt{/etc/config.d/eisfax}.


\section{Die Parameter}

\subsection{Allgemeine Einstellungen}

\begin{description}

\config{START\_EISFAX}
{START\_EISFAX}
{STARTEISFAX}
{
    F"ur die Aktivierung des EisFAX-Servers muss diese Variable
    lediglich auf den Wert 'yes' gestellt werden. Die Einstellung
    'no' schaltet den EisFAX-Server ab.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{START\_EISFAX='yes'}
}


\config{EISFAX\_COUNTRY\_CODE}
{EISFAX\_COUNTRY\_CODE}
{EISFAXCOUNTRYCODE}
{
    Hier wird die internationale Vorwahl des Standortes eingetragen.

    G"ultige Werte: internationale Vorwahl ohne f"uhrende Null

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_COUNTRY\_CODE='49'}
}


\config{EISFAX\_AREA\_CODE}
{EISFAX\_AREA\_CODE}
{EISFAXAREACODE}
{
    Hier wird die Ortsvorwahl, in Deutschland ohne f"uhrende Null, eingetragen.

    G"ultige Werte: Ortsvorwahl ohne f"uhrende Null

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_AREA\_CODE='40'}
}


\config{EISFAX\_LONG\_DISTANCE\_PREFIX}
{EISFAX\_LONG\_DISTANCE\_PREFIX}
{EISFAXLONGDISTANCEPREFIX}
{
    Hier wird der Ortsvorwahlprefix eingetragen.

    G"ultige Werte: in Deutschland '0'

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_LONG\_DISTANCE\_PREFIX='0'}
}


\config{EISFAX\_INTERNATIONAL\_PREFIX}
{EISFAX\_INTERNATIONAL\_PREFIX}
{EISFAXINTERNATIONALPREFIX}
{
    Hier wird der internationale Prefix eingetragen.

    G"ultige Werte: in Deutschland '00'

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_INTERNATIONAL\_PREFIX='00'}
}


\config{EISFAX\_MAX\_DIALS}
{EISFAX\_MAX\_DIALS}
{EISFAXMAXDIALS}
{
    Hier wird eingestellt, wie oft versucht wird das Fax abzusetzen.
    Anzahl der Wahlversuche (0=Anwahl deaktiviert)

    G"ultige Werte: Zahl

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_MAX\_DIALS='6'}
}


\config{EISFAX\_ADMIN\_USER\_FAX\_PASSWD}
{EISFAX\_ADMIN\_USER\_FAX\_PASSWD}
{EISFAXADMINUSERFAXPASSWD}
{
    Hier wird das Passwort f"ur den Fax-Admin-User 'fax' vergeben.
    Dieses hat nichts mit dem Passwort f"ur den eisfair-User 'fax' zu tun.
    Dieses wird ben"otigt um Auftr"age aus der Sendewarteschlange zu
    l"oschen. Siehe Faxe l"oschen.\\
    Bei Verwendung des 'ECE' wird die Passwortfunktion verwendet.

    G"ultige Werte: jeder, aber ein Wert muss vergeben werden.

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ADMIN\_USER\_FAX\_PASSWD=''}
}
\end{description}


\subsection{Windows-Klienten}

\begin{description}
\config{EISFAX\_WINDOWS\_CLIENT\_USE}
{EISFAX\_WINDOWS\_CLIENT\_USE}
{EISFAXWINDOWSCLIENTUSE}
{
    Bei diesem Parameter werden f"ur Windows-Klienten ben"otigte
    Einstellungen gemacht.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WINDOWS\_CLIENT\_USE='yes'}
}


\config{EISFAX\_RESPOND\_USE}
{EISFAX\_RESPOND\_USE}
{EISFAXRESPONDUSE}
{
    Mit diesem Parameter wird die Verwendung des Windows Tools 'Respond'
    eingeschaltet.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_RESPOND\_USE='yes'}
}


\config{EISFAX\_RESPOND\_DEBUG}
{EISFAX\_RESPOND\_DEBUG}
{EISFAXRESPONDDEBUG}
{
    Mit diesem Parameter wird die DEBUG-Funktion eingeschaltet.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_RESPOND\_DEBUG='no'}
}


\config{EISFAX\_RESPOND\_SND\_MSG}
{EISFAX\_RESPOND\_SND\_MSG}
{EISFAXRESPONDSNDMSG}
{
    Mit diesem Parameter wird die 'net send'-Funktion eingeschaltet.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_RESPOND\_SND\_MSG='yes'}
}


\config{EISFAX\_RESPOND\_SPECIAL\_FOLDER}
{EISFAX\_RESPOND\_SPECIAL\_FOLDER}
{EISFAXRESPONDSPECIALFOLDER}
{
    "Uber diesen Parameter wird gesteuert, ob der Standardpfad
    '/public/eisfax' benutzt wird oder ein spezieller Pfad verwendet
    werden soll. Ohne '/eisfax/' am Ende.\\

    G"ultige Werte: no = Standard oder Absoluter Pfad

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_RESPOND\_SPECIAL\_FOLDER='no'}
}


\config{EISFAX\_PRINTFAX\_VERSION}
{EISFAX\_PRINTFAX\_VERSION}
{EISFAXPRINTFAXVERSION}
{
    "Uber diesen Schalter l"asst sich die Printfax-Version umschalten.
    Die alte Version kann nur die Faxnummer extrahieren. = '1'\\
    Die neue Version kann etwas mehr. = '2'\\
    Wenn es Probleme beim Senden gibt, unbedingt auf '1' umstellen.

    G"ultige Werte: 1, 2

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_PRINTFAX\_VERSION='1'}
}




\config{EISFAX\_TERMINAL\_SERVER}
{EISFAX\_TERMINAL\_SERVER}
{EISFAXTERMINALSERVER}
{
    "Uber diesen Parameter wir die Verwendung als Terminalserver
    eingeschaltet.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_TERMINAL\_SERVER='no'}
}


\config{EISFAX\_TERMINAL\_SERVER\_IP}
{EISFAX\_TERMINAL\_SERVER\_IP}
{EISFAXTERMINALSERVERIP}
{
    Hier wird die IP-Adresse des Terminalservers eingetragen

    G"ultige Werte: IP-Adresse

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_TERMINAL\_SERVER\_IP='1'}
}


\config{EISFAX\_TERMINAL\_CLIENT\_N}
{EISFAX\_TERMINAL\_CLIENT\_N}
{EISFAXTERMINALCLIENTN}
{
    Anzahl der Klienten

    G"ultige Werte: Nummer

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_TERMINAL\_CLIENT\_N='1'}
}


\config{EISFAX\_TERMINAL\_CLIENT\_x\_USER}
{EISFAX\_TERMINAL\_CLIENT\_x\_USER}
{EISFAXTERMINALCLIENTxUSER}
{
    Name des Users

    G"ultige Werte: Username

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_CLIENT\_x\_USER='me'}
}


\config{EISFAX\_TERMINAL\_CLIENT\_x\_ACTIVE}
{EISFAX\_TERMINAL\_CLIENT\_x\_ACTIVE}
{EISFAXTERMINALCLIENTxACTIVE}
{
    User aktiv oder nicht.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_TERMINAL\_CLIENT\_x\_ACTIVE='no'}
}


\config{EISFAX\_TERMINAL\_CLIENT\_x\_PORT}
{EISFAX\_TERMINAL\_CLIENT\_x\_PORT}
{EISFAXTERMINALCLIENTxPORT}
{
    Hier wird der jeweilige Port eingetragen.

    G"ultige Werte: 5556, oder anderer

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_TERMINAL\_CLIENT\_x\_PORT='5556'}
}


\config{EISFAX\_SPECIAL\_USER\_GROUP}
{EISFAX\_SPECIAL\_USER\_GROUP}
{EISFAXSPECIALUSERGROUP}
{
    "Uber diesen Parameter wird die Zugeh"origkeit der Fax-User zur
    einer Gruppe eingestellt. Standardm"a"sig ist 'no' und als
    Standardgruppe 'fax' eingetragen.\\
    Da alle User in der gleichen Gruppe sein m"ussen, kann jede andere,
    bestehende, Gruppe hier auch eingetragen werden.
    Die User die "uber EISFAX\_USER\_BY\_NAME\_USE definiert sind, werden
    dieser Gruppe automatisch hinzugef"ugt. 'add-user-to-additional-group'

    G"ultige Werte: no, Gruppe

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_SPECIAL\_USER\_GROUP='no'}
}
\end{description}


\subsection{Mail2Fax}

    Um zu verhindern, dass der Mail2Fax-Gateway als offenes Faxrelais
    genutzt werden kann ist dessen Verwendung standardm"a"sig an die "uber
    die Parameter \texttt{SMTP\_LOCAL\_DOMAIN\_..} definierten
    E-Mail-Domains gebunden.
    Soll der Faxversand auch aus anderen E-Mail-Domains zugelassen werden,
    so kann man diese Adressen bzw. Domains "uber die Parameter
    \texttt{EISFAX\_ALLOW\_SENDER\_ADDRESS\_..} definieren.

\begin{description}
\config{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_USE}
{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_USE}
{EISFAXMAILTOFAXUSE}
{
    "Uber diesen Parameter wird die Benutzung des Mail2Fax-Gateways
    eingeschaltet. Die E-Mail-Adresse muss hierbei wie folgt aufgebaut
    werden (weitere Details sind im Mail-Paket zu finden):

\begin{verbatim}
 faxg3/number@home.lan
 faxg3/[option/]number@home.lan
\end{verbatim}
    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_USE='no'}
}


\config{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_NOTIFY}
{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_NOTIFY}
{EISFAXMAILTOFAXNOTIFY}
{
    "Uber diesen Parameter wird das Versenden der Notify-E-Mail-Nachricht
    eingeschaltet.\\
    (Nur bei '\texttt{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_USE}' yes)\\
    Zus"atzlich sind unter \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_USE} die
    einzelnen M"oglichkeiten einzustellen.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_NOTIFY='no'}
}


\config{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_USE}
{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_USE}
{EISFAXMAILTOFAXCOVERUSE}
{
    "Uber diesen Parameter wird die Verwendung eines Deckblatts
    (Coverpage, Coversheet) ein- und ausgeschaltet.
    Bei Verwendung eines Cover k"onnen auch noch weitere Parameter
    mit "ubergeben werden. Siehe 'Mail2Fax-Parameter' im Anhang.\\
    (Nur bei \texttt{'EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_USE' yes})

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_USE='no'}
}

\config{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_DEF\_USE}
{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_DEF\_USE}
{EISFAXMAILTOFAXCOVERDEFUSE}
{
    "Uber diesen Parameter wird festgelegt, ob ein Faxdeckblatt
    verwendet werden soll oder nicht und ob die Einstellung beim
    Faxversand "uberschrieben werden darf.\\
    (Nur bei \texttt{'EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_USE' yes})

    G"ultige Werte: 1, 2, 3 oder 4

    \begin{itemize}
        \item 1 \pfeil{ yes}\\
            Es soll ein Deckblatt verwendet werden und diese Einstellung
            kann pro Fax individuell "uberschrieben werden.

        \item 2 \pfeil{ no}\\
            Es soll 'kein' Deckblatt verwendet werden und diese Einstellung
            kann pro Fax individuell "uberschrieben werden.

        \item 3 \pfeil{ yesfix}\\
            Es soll ein Deckblatt verwendet werden und diese Einstellung
            kann nicht pro Fax individuell "uberschrieben werden.
            Der Administrator hat wie immer das letzte Wort.

        \item 4 \pfeil{ nofix}\\
            Es soll 'kein' Deckblatt verwendet werden und diese Einstellung
            kann nicht pro Fax individuell "uberschrieben werden.
             Der Administrator hat wie immer das letzte Wort.
    \end{itemize}

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_DEF\_USE='2'}
}


\config{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_MOD\_GRP\_N}
{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_MOD\_GRP\_N}
{EISFAXMAILTOFAXCOVERMODGRPN}
{
    "Uber diesen Parameter wird die Anzahl der Modemgruppen angegeben.\\
    (Nur bei \texttt{'EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_USE' yes})

    G"ultige Werte: Zahl

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_MOD\_GRP\_N='1'}
}


\config{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_MOD\_GRP\_x\_NAME}
{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_MOD\_GRP\_x\_NAME}
{EISFAXMAILTOFAXCOVERMODGRPxNAME}
{
    Hier wird der Name der Modemgruppe (EISFAX\_XXX\_x\_FAX\_PRINTER\_NAME)
    eingetragen die ein Deckblatt benutzen soll.\\
    (Nur bei \texttt{'EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_USE' yes})

    G"ultige Werte: Name der Modemgruppe

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_MOD\_GRP\_x\_NAME='eisfax'}
}


\config{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_MOD\_GRP\_x\_ACTIVE}
{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_MOD\_GRP\_x\_ACTIVE}
{EISFAXMAILTOFAXCOVERMODGRPxACTIVE}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz
    aktiv sein soll.\\
    (Nur bei \texttt{'EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_USE' yes})

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_MOD\_GRP\_x\_ACTIVE='no'}
}


\config{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_MOD\_GRP\_x\_USE}
{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_MOD\_GRP\_x\_USE}
{EISFAXMAILTOFAXCOVERMODGRPxUSE}
{
    "Uber diesen Parameter wird f"ur eine Modemgruppe festgelegt, ob ein
    Faxdeckblatt verwendet werden soll oder nicht und ob die Einstellung
    beim Faxversand "uberschrieben werden darf.\\
    (Nur bei \texttt{'EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_USE' yes})

    G"ultige Werte: 1, 2, 3 oder 4

    \begin{itemize}
        \item 1 \pfeil{ yes}\\
            Es soll ein Deckblatt verwendet werden und diese Einstellung
            kann pro Fax individuell "uberschrieben werden.

        \item 2 \pfeil{ no}\\
            Es soll kein Deckblatt verwendet werden und diese Einstellung
            kann pro Fax individuell "uberschrieben werden.

        \item 3 \pfeil{ yesfix}\\
            Es soll ein Deckblatt verwendet werden und diese Einstellung
            kann nicht pro Fax individuell "uberschrieben werden.
            Der Administrator sagt was Sache ist.

        \item 4 \pfeil{ nofix}\\
            Es soll 'kein' Deckblatt verwendet werden und diese Einstellung
            kann nicht pro Fax individuell "uberschrieben werden.
            Der Administrator sagt was Sache ist.
    \end{itemize}

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_COVER\_MOD\_GRP\_x\_USE='2'}
}


\config{EISFAX\_ALLOW\_LOCAL\_DOMAINS}
{EISFAX\_ALLOW\_LOCAL\_DOMAINS}
{EISFAXALLOWLOCALDOMAINS}
{
    "Uber diesen Parameter wird die Benutzung der unter
    'SMTP\_LOCAL\_DOMAIN' definierten Eintr"age aus- und
    eingeschaltet.\\
    (Nur bei \texttt{'EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_USE' yes})

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ALLOW\_LOCAL\_DOMAINS='yes'}
}


\config{EISFAX\_MAIL\_DOMAIN}
{EISFAX\_MAIL\_DOMAIN}
{EISFAXMAILDOMAIN}
{
    Wenn der Haupt-Mailserver nicht auf der selben Maschine l"auft
    muss hier der Name der \texttt{'SMTP\_QUALIFY\_DOMAIN'} des
    Haupt-Mailservers angegeben werden.\\
    (Nur bei \texttt{'EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_USE' yes})

    G"ultige Werte: Domainname

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_MAIL\_DOMAIN='{}'}
}


\config{EISFAX\_ALLOW\_SENDER\_ADDRESS\_N}
{EISFAX\_ALLOW\_SENDER\_ADDRESS\_N}
{EISFAXALLOWSENDERADDRESSN}
{
    Hier wird die Anzahl der Adressen bzw. Domains festgelegt,
    die den Mail2Fax-Gateway benutzen darf und welche nicht schon
    "uber \texttt{SMTP\_LOCAL\_DOMAIN\_..} definiert wurden.\\
    (Nur bei \texttt{'EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_USE' yes})

    G"ultige Werte: Zahl

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ALLOW\_SENDER\_ADDRESS\_N='1'}
}


\config{EISFAX\_ALLOW\_SENDER\_ADDRESS\_x\_NAME}
{EISFAX\_ALLOW\_SENDER\_ADDRESS\_x\_NAME}
{EISFAXALLOWSENDERADDRESSxNAME}
{
    Hier kann ein Name zur Orientierung eingetragen werden.
    EisFAX wertet diesen Parameter nicht aus.\\
    (Nur bei \texttt{'EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_USE' yes})

    G"ultige Werte: alles

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ALLOW\_SENDER\_ADDRESS\_x\_NAME='{}'}
}


\config{EISFAX\_ALLOW\_SENDER\_ADDRESS\_x\_ACTIVE}
{EISFAX\_ALLOW\_SENDER\_ADDRESS\_x\_ACTIVE}
{EISFAXALLOWSENDERADDRESSxACTIVE}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz
    aktiv sein soll.\\
    (Nur bei \texttt{'EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_USE' yes})

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ALLOW\_SENDER\_ADDRESS\_x\_ACTIVE='no'}
}


\config{EISFAX\_ALLOW\_SENDER\_ADDRESS\_x\_DOMAIN}
{EISFAX\_ALLOW\_SENDER\_ADDRESS\_x\_DOMAIN}
{EISFAXALLOWSENDERADDRESSxDOMAIN}
{
    Hier wird eine E-Mail-Adresse bzw. -domain festgelegt, von der
    der Mail2Fax-Gateway benutzt werden darf und welche nicht schon
    "uber \texttt{SMTP\_LOCAL\_DOMAIN\_..} definiert wurde.

\begin{verbatim}
 Beispiel: user@home.lan
           *@home.lan
\end{verbatim}
    (Nur bei \texttt{'EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_USE' yes})

    G"ultige Werte: Domainname, E-Mail-Adresse

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ALLOW\_SENDER\_ADDRESS\_x\_DOMAIN='{}'}
}
\end{description}





\subsection{Datenbank}



\begin{description}
\config{EISFAX\_DATABASE\_USE}
{EISFAX\_DATABASE\_USE}
{EISFAXDATABASEUSE}
{
    "Uber diesen Parameter wird die Benutzung des Datenbank Servers
    eingeschaltet 'yes', 'no' schaltet sie ab

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_DATABASE\_USE='no'}
}


\config{EISFAX\_DATABASE\_SERVER}
{EISFAX\_DATABASE\_SERVER}
{EISFAXDATABASESERVER}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, welche Datenbank
    benutzt werden soll.\\
    Wenn der Datenbank Server remote l"auft, m"ussen auf dem FaxServer
    Datenbank Dateien vorhanden sein.
    Erforderlich ist\\
    f"ur PostgreSQL\\
        \emph{/usr/bin/psql}\\
        Diese kann/muss vom PostgreSQL Server kopiert werden,
        an die gleiche Stelle.\\
    f"ur MySQL\\
        \emph{/usr/bin/mysql}\\
    f"ur MariaDB \\
        das mariadb-client Paket\\

    G"ultige Werte: pgsql, mysql

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_DATABASE\_SERVER='pgsql'}
}


\config{EISFAX\_DATABASE\_SEVER\_ERROR\_SND\_TO}
{EISFAX\_DATABASE\_SEVER\_ERROR\_SND\_TO}
{EISFAXDATABASESEVERERRORSNDTO}
{
    E-mail Adresse vom Datenbank Server Admin.

    G"ultige Werte: E-mail Adresse

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_DATABASE\_SEVER\_ERROR\_SND\_TO='{}'}
}


\config{EISFAX\_DATABASE\_HOST}
{EISFAX\_DATABASE\_HOST}
{EISFAXDATABASEHOST}
{
    Hier wird der Hostname angegeben auf welchem der Datenbank
    Server l"auft.

    G"ultige Werte: localhost oder Hostname

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_DATABASE\_HOST='localhost'}
}


\config{EISFAX\_DATABASE\_SUPER\_USER}
{EISFAX\_DATABASE\_SUPER\_USER}
{EISFAXDATABASESUPERUSER}
{
    Dieser User kann Virtuell sein, f"ur die FaxDatenbank mit allen
    Rechten.

    G"ultige Werte: name

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_DATABASE\_SUPER\_USER='{}'}
}
\end{description}





\subsection{Analog}

\begin{description}
\config{EISFAX\_ANALOG\_USE}
{EISFAX\_ANALOG\_USE}
{EISFAXANALOGUSE}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob das/die Modem/s analog ist/sind.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_USE='no'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_NUMBER\_PREFIX}
{EISFAX\_ANALOG\_NUMBER\_PREFIX}
{EISFAXANALOGNUMBERPREFIX}
{
    Der W"ahlprefix wird vor jede Telefonnummer gestellt. Dies ist
    bei Nebenstellenanlagen wichtig, bei denen f"ur den Aufbau einer
    externen Verbindung eine Ziffer vorgew"ahlt werden muss.

    G"ultige Werte: Die von der Telefonanlage geforderten

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_NUMBER\_PREFIX='{}'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_INTERN\_NUM\_LENGTH}
{EISFAX\_ANALOG\_INTERN\_NUM\_LENGTH}
{EISFAXANALOGINTERNNUMLENGTH}
{
    "Uber diesen Parameter wird gesteuert, ob f"ur interne Faxe
    erst ab einer bestimmten Faxnummernl"ange, der W"ahlprefix
    vorangestellt wird, z.B. Faxnummer intern '1234' = '4'

    G"ultige Werte: Zahl

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_INTERN\_NUM\_LENGTH='{}'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_N}
{EISFAX\_ANALOG\_N}
{EISFAXANALOGN}
{
    Bei diesen Parameter wird angegeben wie viele analoge Modems
    konfiguriert werden sollen.

    G"ultige Werte: Zahl

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_N='0'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_NAME}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_NAME}
{EISFAXANALOGxNAME}
{
    An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden, z.B.
    welches Modem oder irgend etwas anderes.\\
    EisFAX wertet diesen Parameter nicht aus.

    G"ultige Werte: alles

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_NAME='{}'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_ACTIVE}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_ACTIVE}
{EISFAXANALOGxACTIVE}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv
    sein soll.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_ACTIVE'='no'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_DEVICE}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_DEVICE}
{EISFAXANALOGxDEVICE}
{
    "Uber diese Parameter wird eingestellt an welchem Port das Modem
    angeschlossen ist.

    G"ultige Werte: die Standardports ttyS0, ttyS1, ttyS2, ttyS3 (oder die entsprechend eingerichteten). F"ur IAXmodem ttyIAXO...254.

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_DEVICE='ttyS0'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_MODEM\_SPEZIAL}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_MODEM\_SPEZIAL}
{EISFAXANALOGxMODEMSPEZIAL}
{
    "Uber diesen Parameter werden die speziellen Modemparameter
    zug"anglich gemacht.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_MODEM\_SPEZIAL='no'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_DIAL\_CMD}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_DIAL\_CMD}
{EISFAXANALOGxDIALCMD}
{
    Hier wird der Spezialw"ahlstring eingetragen, z.B. f"ur ein
    Modem hinter einer Telefonanlage 'ATX3DT\%s'. Der \%s-Platzhalter
    ist in jedem Fall beizubehalten.

    G"ultige Werte: AT??DT\%s

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_DIAL\_CMD='{}'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_JBIG\_SUPPORT}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_JBIG\_SUPPORT}
{EISFAXANALOGxJBIGSUPPORT}
{
    JBIG-KIT ist eine bessere Komprimierung bei Modems der Klasse 1.
    Sollte es zu Problemen mit empfangenen Faxen kommen, z.B. weil die
    PDF-Dateien nicht lesbar sind, muss diesen Wert auf 'no' gestellt werden.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_JBIG\_SUPPORT='yes'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_COLOR\_SUPPORT}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_COLOR\_SUPPORT}
{EISFAXANALOGxCOLORSUPPORT}
{
    Wenn Faxe in Farbe (Color) gesendet und empfangen werden sollen, ist
    hier 'yes' die richtige Einstellung.\\
    Unterst"utzt werden Modem der Klasse 1, 1.0

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_COLOR\_SUPPORT='no'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_CONFIGURE\_AUTO}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_CONFIGURE\_AUTO}
{EISFAXANALOGxCONFIGUREAUTO}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob das Modem automatisch
    konfiguriert werden soll oder ob die Konfiguration mit 'faxaddmodem'
    selber erfolgt.\\
    Diese Funktion ist f"ur EisFAX-Experten gedacht, die damit ihr Modem
    individuell einstellen k"onnen/wollen.\\
    Bei einem Update ist es sinnvoll, diesen Parameter auf 'yes' zu
    setzen, nachdem vorher die alte Konfiguration gesichert wurde und
    hinterher vergleichen, welche "Anderungen eingef"ugt/entfernt wurden.

    G"ultige Werte: yes, no, scratch


    \begin{tabular}{llll}
    & \texttt{yes}     & \texttt{=} & \texttt{Die Konfiguration wird automatisch erstellt} \\
    & \texttt{no}      & \texttt{=} & \texttt{Die Konfiguration wird nicht ver"andert} \\
    & \texttt{scratch} & \texttt{=} & \texttt{Die Konfiguration wird gel"oscht und neu angelegt (von Hand)} \\
    \end{tabular}


    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_CONFIGURE\_AUTO='yes'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_ID}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_ID}
{EISFAXANALOGxID}
{
    Hier wird die Faxnummer f"ur diese Schnittstelle angegeben\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_CONFIGURE\_AUTO='yes'})

    G"ultige Werte: entsprechend dem Beispiel

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_ID='+49.40.12345678'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_SERVER\_NAME}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_SERVER\_NAME}
{EISFAXANALOGxSERVERNAME}
{
    Hier wird der Name des Faxservers eingetragen\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_CONFIGURE\_AUTO='yes'})

    G"ultige Werte: jeder

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_SERVER\_NAME='HylaFAX eis Server'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_FAX\_HEADER}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_FAX\_HEADER}
{EISFAXANALOGxFAXHEADER}
{
    Hier wird eingetragen, welche Informationen im Faxkopf stehen soll\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_CONFIGURE\_AUTO='yes'})

    G"ultige Werte: jeder

    Die von EisFAX unterst"utzten Platzhalter lauten:


    \begin{tabular}{llll}
    & \texttt{\%\%d}  & & \texttt{destination phone number} \\
    & \texttt{\%\%i}  & & \texttt{job identifier} \\
    & \texttt{\%\%J}  & & \texttt{user-specified job tag} \\
    & \texttt{\%\%l}  & & \texttt{LocalIdentfier or canonicalized FAXNumber} \\
    & \texttt{\%\%m}  & & \texttt{sender's electronic mail address} \\
    & \texttt{\%\%n}  & & \texttt{canonicalized FAXNumber} \\
    & \texttt{\%\%p}  & & \texttt{current page number of session} \\
    & \texttt{\%\%P}  & & \texttt{current page number of job} \\
    & \texttt{\%\%s}  & & \texttt{sender's name} \\
    & \texttt{\%\%t}  & & \texttt{total pages in session} \\
    & \texttt{\%\%T}  & & \texttt{total pages in job} \\
    & \texttt{\%\%\%} & & \texttt{''\%''}
    \end{tabular}


    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_FAX\_HEADER=' von \%\%l \%\%n an \%\%d Seite \%\%P von \%\%T /'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_HEADER\_DATE}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_HEADER\_DATE}
{EISFAXANALOGxHEADERDATE}
{
    Hier wird eingetragen was im Datumsplatzhalter stehen soll\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_CONFIGURE\_AUTO='yes'})

    G"ultige Werte:


    \begin{tabular}{llll}
    & \texttt{\%F}  & & \texttt{Equivalent to \%Y-\%m-\%d (the ISO 8601 date format)} \\
    & \texttt{\%R}  & & \texttt{The time in 24-hour notation (\%H:\%M).} \\
    &               & & \texttt{(SU) For a version including the seconds, see \%T below} \\
    & \texttt{\%d}  & & \texttt{Tag (01..31)} \\
    & \texttt{\%e}  & & \texttt{Tag, rechtsb"undig ( 1..31)} \\
    & \texttt{\%j}  & & \texttt{Tag des Jahres (001..366)} \\
    & \texttt{\%w}  & & \texttt{Tag der Woche (0..6);  0=Sonntag} \\
    & \texttt{\%a}  & & \texttt{Wochentag, abgek"urzt (Sun..Sat)} \\
    & \texttt{\%A}  & & \texttt{Wochentag (Sunday..Saturday)} \\
    & \texttt{\%b}  & & \texttt{Monat, abgek"urzt (Jan..Dec)} \\
    & \texttt{\%B}  & & \texttt{Monat (January..December)} \\
    & \texttt{\%m}  & & \texttt{Monat (01..12)} \\
    & \texttt{\%y}  & & \texttt{Jahr, zweistellig (00..99)} \\
    & \texttt{\%Y}  & & \texttt{Jahr (1970...)} \\
    & \texttt{\%U}  & & \texttt{Kalenderwoche mit Sonntag als ersten Tag der Woche (00..53)} \\
    & \texttt{\%V}  & & \texttt{Kalenderwoche mit Montag als ersten Tag der Woche (01..53)} \\
    & \texttt{\%W}  & & \texttt{Kalenderwoche mit Montag als ersten Tag der Woche (00..53)} \\
    & \texttt{\%H}  & & \texttt{Stunde (00..23)} \\
    & \texttt{\%I}  & & \texttt{Stunde (01..12)} \\
    & \texttt{\%k}  & & \texttt{Stunde ( 0..23)} \\
    & \texttt{\%l}  & & \texttt{Stunde ( 1..12)} \\
    & \texttt{\%M}  & & \texttt{Minute (00..59)} \\
    & \texttt{\%S}  & & \texttt{Sekunden (00..60)} \\
    & \texttt{\%T}  & & \texttt{Uhrzeit, 24-Stunden-Format (hh:mm:ss)} \\
    & \texttt{\%r}  & & \texttt{Uhrzeit, 12-Stunden-Format (hh:mm:ss [AP]M)} \\
    & \texttt{\%p}  & & \texttt{AM / PM} \\
    & \texttt{\%s}  & & \texttt{Sekunden seit `00:00:00 1970-01-01 UTC' (a GNU extension)} \\
    & \texttt{\%c}  & & \texttt{Datum und Uhrzeit (Sat Nov 04 12:02:33 EST 1989)} \\
    & \texttt{\%D}  & & \texttt{Datum (mm/dd/yy)} \\
    & \texttt{\%x}  & & \texttt{Datum (mm/dd/yy)} \\
    & \texttt{\%X}  & & \texttt{Uhrzeit (xH:xM:xS)} \\
    & \texttt{\%z}  & & \texttt{Zeitzone aus RFC-822 (-0500) (a non-standard extension)} \\
    & \texttt{\%Z}  & & \texttt{Zeitzone} \\
    & \texttt{\%\%} & & \texttt{Das Prozentzeichen} \\
    \end{tabular}


    unter Linux 'man strftime'

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_HEADER\_DATE='\%F \%R'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_RINGS\_BEFORE\_ANSWER}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_RINGS\_BEFORE\_ANSWER}
{EISFAXANALOGxRINGSBEFOREANSWER}
{
    Hier wird eingetragen, wie lange das Modem wartet bevor es abhebt\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_CONFIGURE\_AUTO='yes'})

    G"ultige Werte: Zahl

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_RINGS\_BEFORE\_ANSWER='1'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_SPEAKER\_VOLUME}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_SPEAKER\_VOLUME}
{EISFAXANALOGxSPEAKERVOLUME}
{
    Hier wird eingestellt, ob der Lautsprecher t"onen soll\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_CONFIGURE=\_AUTO='yes'})

    G"ultige Werte:

    \begin{tabular}{llll}
    & \texttt{off}    & & \texttt{silent} \\
    & \texttt{quiet}  & & \texttt{almost inaudible} \\
    & \texttt{low}    & & \texttt{tolerable in privacy} \\
    & \texttt{medium} & & \texttt{loud enough to hear in the next room} \\
    & \texttt{high}   & & \texttt{intolerable} \\
    \end{tabular}


    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_SPEAKER\_VOLUME='off'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_SND}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_SND}
{EISFAXANALOGxSND}
{
    "Uber diesen Parameter wird der E-Mail-Versand der empfangenen Faxe
    eingeschaltet.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_SND='yes'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_SND\_TO}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_SND\_TO}
{EISFAXANALOGxSNDTO}
{
    Hier wird eingestellt, an wen die empfangenen Faxe gesendet werden
    sollen.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_SND='yes'})

    G"ultige Werte: jeder eisfair-User, jede g"ultige E-Mail-Adresse

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_SND\_TO='faxmaster'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_SND\_TYPE}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_SND\_TYPE}
{EISFAXANALOGxSNDTYPE}
{
    Mit diesem Parameter wird eingestellt, in welchem Format die
    empfangenen Faxe zugestellt werden.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_SND='yes'})

    G"ultige Werte: pdf, tif, ps, png

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_SND\_TYPE='pdf'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_SND\_PNG\_WIDTH}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_SND\_PNG\_WIDTH}
{EISFAXANALOGxSNDPNGWIDTH}
{
    Mit diesem Parameter wird die Breite des PNG-Bildes eingestellt,
    damit es im Webbrowser, ohne in der Breite zu scrollen, betrachtet
    werden kann.

    G"ultige Werte: ganze Zahl, 600|800|1000 (ausprobieren)

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_SND\_PNG\_WIDTH='1000'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_PRN}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_PRN}
{EISFAXANALOGxPRN}
{
    "Uber diesen Parameter wird das Drucken der empfangenen Faxe
    eingeschaltet.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_PRN='no'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_PRN\_QUE}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_PRN\_QUE}
{EISFAXANALOGxPRNQUE}
{
    Hier wird eingestellt auf welcher Druckerwarteschlange die
    empfangenen Faxe ausgegeben werden sollen.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_PRN='yes'})

    G"ultige Werte: pr1, pr2, pr3, repr1 ... repr99, usbpr1 ... usbpr99

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_PRN\_QUE='pr1'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_PRN\_GS}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_PRN\_GS}
{EISFAXANALOGxPRNGS}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob der verwendete
    Drucker ein Postscript-Drucker ist 'no' oder, wenn der
    verwendete Drucker nicht Postscript-f"ahig ist und "uber einen
    Ghostscript-Treiber konvertiert werden muss.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_PRN='yes'})


    G"ultige Werte: no oder ein Druckertreiber aus der Liste

    alc1900 alc2000 alc4000 alc4100 alc8500 alc8600 alc9100 ap3250 appledmp
    atx23 atx24 atx38 bbox bit bitcmyk bitrgb bj10e bj10v bj10vh bj200
    bjc600 bjc800 bjc880j bjccmyk bjccolor bjcgray bjcmono bmp16 bmp16m
    bmp256 bmp32b bmpa16 bmpa16m bmpa256 bmpa32b bmpamono bmpasep1 bmpasep8
    bmpgray bmpmono bmpsep1 bmpsep8 ccr cdeskjet cdj1600 cdj500 cdj550
    cdj670 cdj850 cdj880 cdj890 cdj970 cdjcolor cdjmono cfax cgm24 cgm8
    cgmmono chp2200 cif cljet5 cljet5c cljet5pr coslw2p coslwxl cp50 cups
    declj250 deskjet devicen dfaxhigh dfaxlow dj505j djet500 djet500c
    dl2100 dnj650c epl2050 epl2050p epl2120 epl2500 epl2750 epl5800 epl5900
    epl6100 epl6200 eps9high eps9mid epson epsonc epswrite escp escpage
    faxg3 faxg32d faxg4 fmlbp fmpr fs600 gdi hl1240 hl1250 hl7x0 hpdj1120c
    hpdj310 hpdj320 hpdj340 hpdj400 hpdj500 hpdj500c hpdj510 hpdj520
    hpdj540 hpdj550c hpdj560c hpdj600 hpdj660c hpdj670c hpdj680c hpdj690c
    hpdj850c hpdj855c hpdj870c hpdj890c hpdjplus hpdjportable ibmpro ijs
    imagen inferno iwhi iwlo iwlq jetp3852 jj100 jpeg jpeggray la50 la70
    la75 la75plus laserjet lbp310 lbp320 lbp8 lex2050 lex3200 lex5700
    lex7000 lips2p lips3 lips4 lips4v lj250 lj3100sw lj4dith lj4dithp
    lj5gray lj5mono ljet2p ljet3 ljet3d ljet4 ljet4d ljet4pjl ljetplus
    ln03 lp1800 lp1900 lp2000 lp2200 lp2400 lp2500 lp2563 lp3000c lp7500
    lp7700 lp7900 lp8000 lp8000c lp8100 lp8200c lp8300c lp8300f lp8400f
    lp8500c lp8600 lp8600f lp8700 lp8800c lp8900 lp9000b lp9000c lp9100
    lp9200b lp9200c lp9300 lp9400 lp9500c lp9600 lp9600s lp9800c lps4500
    lps6500 lq850 lx5000 lxm3200 lxm5700m m8510 mag16 mag256 md1xMono md2k
    md50Eco md50Mono md5k mgr4 mgr8 mgrgray2 mgrgray4 mgrgray8 mgrmono
    miff24 mj500c mj6000c mj700v2c mj8000c ml600 necp6 npdl nullpage
    oce9050 oki182 oki4w okiibm oprp opvp paintjet pam pbm pbmraw pcl3
    pcx16 pcx24b pcx256 pcx2up pcxcmyk pcxgray pcxmono pdfwrite pgm pgmraw
    pgnm pgnmraw photoex picty180 pj pjetxl pjxl pjxl300 pkm pkmraw pksm
    pksmraw plan9bm png16 png16 png16m png16m png256 png256 pngalpha
    pngalpha pnggray pnggray pngmono pngmono pnm pnmraw ppm ppmraw pr1000
    pr1000\_4 pr150 pr201 psdcmyk psdrgb psgray psmono psrgb pswrite
    pxlcolor pxlmono r4081 rpdl samsunggdi sgirgb sj48 spotcmyk st800
    stcolor sunhmono t4693d2 t4693d4 t4693d8 tek4696 tiff12nc tiff24nc
    tiffcrle tiffg3 tiffg32d tiffg4 tifflzw tiffpack uniprint xcf xes

    Welcher Treiber f"ur den Drucker der richtige ist, erfahrt Ihr hier:     \link{http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/gnu/7.05/Devices.htm}{Ghostscript Treiber}

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_PRN\_GS='no'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_COPY}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_COPY}
{EISFAXANALOGxCOPY}
{
    "Uber diesen Parameter wird gesteuert, ob das empfangene Fax als
    xxx.pdf in einen Ordner kopiert werden soll.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_COPY='no'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_COPY\_TO\_PATH}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_COPY\_TO\_PATH}
{EISFAXANALOGxCOPYTOPATH}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, wohin das empfangene Fax
    kopiert werden soll. (/public/fax..) Ohne '/' am Ende. Sollte der
    Pfad nicht vorhanden sein, wird er im Dialog angelegt.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_COPY='yes'})

    G"ultige Werte: jeder absolute Pfad

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_COPY\_TO\_PATH='{}'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_COPY\_FOR\_USER}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_COPY\_FOR\_USER}
{EISFAXANALOGxCOPYFORUSER}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, welcher User das Fax erhalten
    soll. (chown)\\
    Dadurch wird derjenige dann Besitzer des Faxes. \${user}:users\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_COPY='yes'})

    G"ultige Werte: jeder Username

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_COPY\_FOR\_USER='{}'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_COPY\_FILEMOD}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_COPY\_FILEMOD}
{EISFAXANALOGxCOPYFILEMOD}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, welche Zugriffsrechte die
    kopierte Faxdatei erhalten soll. (chmod)\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_COPY='yes'})

    G"ultige Werte: 600, 660, 666, 640, 644

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_COPY\_FILEMOD='{}'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_DB}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_DB}
{EISFAXANALOGxDB}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, ob die empfangenen Faxe in
    der Datenbank abgelegt werden sollen.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_DB='no'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_DB\_USER}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_DB\_USER}
{EISFAXANALOGxDBUSER}
{
    Bei diesem Parameter wird der User Name eingetragen,
    der diese Faxe in der Datenbank ansehen darf/soll.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_DB='yes'})

    G"ultige Werte: Name

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_DB\_USER='{}'}
}




\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_IAXMODEM}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_IAXMODEM}
{EISFAXANALOGxIAXMODEM}
{
    Bei diesem Parameter wird angegeben ob IAXmodem benutzt werden soll

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_IAXMODEM='no'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_IAXMODEM\_NAME}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_IAXMODEM\_NAME}
{EISFAXANALOGxIAXMODEMNAME}
{
    Bei diesem Paramter wird der Name angegeben der auch bei
    Asterisk verwendet werden soll.

    G"ultige Werte: Name der Konfigdatei

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_IAXMODEM\_NAME='iaxmodem0'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_IAXMODEM\_PORT}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_IAXMODEM\_PORT}
{EISFAXANALOGxIAXMODEMPORT}
{
    Bei diesem Parameter wird der Port f"ur IAXmodem angegeben.
    F"ur jedes IAXmodem muss der Port eindeutig sein.

    G"ultige Werte: default 4570

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_IAXMODEM\_PORT='4570'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_IAXMODEM\_SERVER}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_IAXMODEM\_SERVER}
{EISFAXANALOGxIAXMODEMSERVER}
{
    Bei diesem Parameter wird der Server angegeben auf dem Asterisk l"auft.

    G"ultige Werte: default 127.0.0.1

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_IAXMODEM\_SERVER='127.0.0.1'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_IAXMODEM\_PASSWD}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_IAXMODEM\_PASSWD}
{EISFAXANALOGxIAXMODEMPASSWD}
{
    Bei diesem Paramter wird das Password f"ur secret hinterlegt.

    G"ultige Werte: User Name

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_IAXMODEM\_PASSWD='geheim'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_IAXMODEM\_CODEC}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_IAXMODEM\_CODEC}
{EISFAXANALOGxIAXMODEMCODEC}
{
    Bei diesem Parameter wird der codec angegeben.

    G"ultige Werte: default alaw

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_IAXMODEM\_CODEC='alaw'}
}



\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_FAX\_PRINTER\_N}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_FAX\_PRINTER\_N}
{EISFAXANALOGxFAXPRINTERN}
{
    Bei diesen Parameter wird angegeben, wie viele Modemeintr"age
    konfiguriert werden sollen.

    G"ultige Werte: Zahl

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_FAX\_PRINTER\_N='1'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_FAX\_PRINTER\_y\_NAME}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_FAX\_PRINTER\_y\_NAME}
{EISFAXANALOGxFAXPRINTERyNAME}
{
    Hier wird der Name festgelegt, mit dem dieses Modem/Device
    sp"ater als Drucker eingerichtet wird. Durch die Vergabe des selben
    Namens f"ur mehrere Modems, werden diese in eine Gruppe eingebunden.
    'no' wenn das Modem nur Empfangen soll.\\
    Wenn das Modem farbig Faxen soll, muss die Endung '-color' sein.

    G"ultige Werte: jeder  (-color)

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_FAX\_PRINTER\_y\_NAME='eisfax'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_FAX\_PRINTER\_y\_ACTIVE}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_FAX\_PRINTER\_y\_ACTIVE}
{EISFAXANALOGxFAXPRINTERyACTIVE}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv
    sein soll.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_FAX\_PRINTER\_y\_ACTIVE'='no'}
}


\config{EISFAX\_ANALOG\_x\_FAX\_PRINTER\_y\_IDENTIFIER}
{EISFAX\_ANALOG\_x\_FAX\_PRINTER\_y\_IDENTIFIER}
{EISFAXANALOGxFAXPRINTERyIDENTIFIER}
{
    Hier erfolgt die Angabe des Namens dieses Faxmodems

    G"ultige Werte: jeder

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ANALOG\_x\_FAX\_PRINTER\_y\_IDENTIFIER='Fax-Station'}
}
\end{description}









\index{Fax mit ISDN}

\subsection{ISDN}

\begin{description}
\config{EISFAX\_ISDN\_USE}
{EISFAX\_ISDN\_USE}
{EISFAXISDNUSE}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob eine ISDN-Karte verbaut ist.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_USE='no'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_LOGLEVEL}
{EISFAX\_ISDN\_LOGLEVEL}
{EISFAXISDNLOGLEVEL}
{
    Hier wird die ISDN-Logstufe eingestellt.

    G"ultige Werte: 0 - 4

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_LOGLEVEL='0'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_N}
{EISFAX\_ISDN\_N}
{EISFAXISDNN}
{
    Bei diesen Parameter wird angegeben, wie viele Kontroller konfiguriert
    werden sollen.

    G"ultige Werte: Zahl

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_N='0'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_NAME}
{EISFAX\_ISDN\_x\_NAME}
{EISFAXISDNxNAME}
{
    An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden,
    z.B. welche ISDN-Karte oder irgend etwas anderes.\\
    EisFAX wertet diesen Parameter nicht aus.

    G"ultige Werte: alles

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_NAME='{}'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_ACTIVE}
{EISFAX\_ISDN\_x\_ACTIVE}
{EISFAXISDNxACTIVE}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz
    aktiv sein soll.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_ACTIVE'='no'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_USE\_CONTR}
{EISFAX\_ISDN\_x\_USE\_CONTR}
{EISFAXISDNxUSECONTR}
{
    Hier wird die Nummer des Kontroller eingetragen. Sie wird "uber das
    Men"u 'List Controller' angezeigt.

    G"ultige Werte: Zahl

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_USE\_CONTR='1'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_N}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_N}
{EISFAXISDNxSETN}
{
    Bei diesem Parameter wird angegeben, wie viele Sets konfiguriert werden
    sollen.

    G"ultige Werte: Zahl

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_N='1'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_NAME}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_NAME}
{EISFAXISDNxSETxNAME}
{
    An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden,
    z.B. welcher Faxkopf oder irgend etwas anderes.\\
    EisFAX wertet diesen Parameter nicht aus.

    G"ultige Werte: alles

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_NAME='{}'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_ACTIVE}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_ACTIVE}
{EISFAXISDNxSETxACTIVE}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv
    sein soll.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_ACTIVE='no'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_FAX\_PRINTER\_NAME}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_FAX\_PRINTER\_NAME}
{EISFAXISDNxSETxFAXPRINTERNAME}
{
    Hier wird der Name festgelegt mit dem dieses Modem/Device sp"ater als
    Drucker eingerichtet wird.\\
    Durch die Vergabe des selben Namens, f"ur mehrere Modems/Devices,
    werden diese in eine Gruppe gebunden.

    G"ultige Werte: jeder

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_FAX\_PRINTER\_NAME='eisfax'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_ID}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_ID}
{EISFAXISDNxSETxID}
{
    Hier wird die Faxnummer f"ur diese Schnittstelle angegeben.

    G"ultige Werte: entsprechend dem Beispiel

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_ID='+49.40.12345678'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_LOCAL\_IDENTIFIER}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_LOCAL\_IDENTIFIER}
{EISFAXISDNxSETxLOCALIDENTIFIER}
{
    Hier erfolgt die Angabe des Namens dieses ISDN-Ports.\\
    (Nicht mehr als 32 Zeichen).

    G"ultige Werte: jeder

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_LOCAL\_IDENTIFIER='Faxstation'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_MAX\_CONCURRENT\_RECVS}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_MAX\_CONCURRENT\_RECVS}
{EISFAXISDNxSETxMAXCONCURRENTRECVS}
{
    Hier wird eingestellt, wie viele Rufe gleichzeitig angenommen
    werden sollen. Bei Einstellung '0' send only:

    G"ultige Werte:  0 = keiner, 1 = einer, 2 = zwei

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_MAX\_CONCURRENT\_RECVS='1'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_SUPPRESS\_MSN}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_SUPPRESS\_MSN}
{EISFAXISDNxSETxSUPPRESSMSN}
{
    CLIR (Rufnummernunterdr"uckung) kann "uber 'SuppressMSN'
    und den Wert (no) abgeschaltet oder mit dem Wert (yes) erneut
    angeschaltet werden.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_SUPPRESS\_MSN='no'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_USE\_ISDN\_FAXSERVICE}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_USE\_ISDN\_FAXSERVICE}
{EISFAXISDNxSETxUSEISDNFAXSERVICE}
{
    Bei der Einstellung 'yes' wird ein ausgehender Ruf mit
    der ISDN-FAX-G3-Dienstekennung aufgebaut.
    Bei 'no' wird eine 3.1kHz Audioverbindung hergestellt.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_USE\_ISDN\_FAXSERVICE='yes'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_ACCEPT\_SPEECH}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_ACCEPT\_SPEECH}
{EISFAXISDNxSETxACCEPTSPEECH}
{
    Bei der Einstellung 'yes' wird auch die Dienstekennung Sprache
    angenommen.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_ACCEPT\_SPEECH='no'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_ACCEPT\_GLOBAL\_CALL}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_ACCEPT\_GLOBAL\_CALL}
{EISFAXISDNxSETxACCEPTGLOBALCALL}
{
    Bei der Einstellung 'yes' werden auch Faxanrufe ohne Zielrufnummer
    (ohne MSN) angenommen.\\
    Notwendig hinter einigen Telefonanlagen, die keine Zielrufnummer senden.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_ACCEPT\_GLOBAL\_CALL='no'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_NUMBER\_PREFIX}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_NUMBER\_PREFIX}
{EISFAXISDNxSETxNUMBERPREFIX}
{
    Der W"ahlprefix wird vor jede Telefonnummer gestellt. Dies ist bei
    Nebenstellenanlagen wichtig, bei denen f"ur den Aufbau einer externen
    Verbindung eine Ziffer vorgew"ahlt werden muss.

    G"ultige Werte: Die von der Telefonanlage geforderten

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_NUMBER\_PREFIX='{}'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_SND\_MSN}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_SND\_MSN}
{EISFAXISDNxSETxSNDMSN}
{
    Diese MSN ist die MSN, die f"ur ausgehende Faxe benutzt wird.

    G"ultige Werte: MSN

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_SND\_MSN='34'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_N}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_N}
{EISFAXISDNxSETxRCVMSNN}
{
    Hier wird die Anzahl der MSN eingetragen, die auf diesem Set
    konfiguriert werden sollen.

    G"ultige Werte: Zahl

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_N='1'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_NAME}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_NAME}
{EISFAXISDNxSETxRCVMSNxNAME}
{
    An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden,
    z.B. welche Nummer dies ist oder irgend etwas anderes.\\
    EisFAX wertet diesen Parameter nicht aus.

    G"ultige Werte: alles

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_NAME='{}'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_ACTIVE}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_ACTIVE}
{EISFAXISDNxSETxRCVMSNxACTIVE}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz
    aktiv sein soll.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_ACTIVE='no'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_NUMBER}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_NUMBER}
{EISFAXISDNxSETxRCVMSNxNUMBER}
{
    Hier wird die MSN angegeben, f"ur die ein Ruf angenommen werden soll.
    Ist die Liste leer, werden alle Rufe auf ISDN-FAX-G3,
    3,1kHz Audio und eventuell 'Sprache' angenommen.\\
    Hinter einer Telefonanlage muss die interne Nebenstellennummer
    eingetragen werden.

    G"ultige Werte: MSN

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_NUMBER='24'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_SND}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_SND}
{EISFAXISDNxSETxRCVMSNxSND}
{
    "Uber diesen Parameter wird der E-Mail-Versand der eingegangenen Faxe
    eingeschaltet.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_SND ='yes'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_SND\_TO}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_SND\_TO}
{EISFAXISDNxSETxRCVMSNxSNDTO}
{
    Hier wird eingestellt, an wen die eingegangenen Faxe gesendet werden
    sollen.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_SND='yes'})

    G"ultige Werte: jeder eisfair-User, jede g"ultige E-Mail-Adresse

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_SND\_TO='faxmaster'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_SND\_TYPE}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_SND\_TYPE}
{EISFAXISDNxSETxRCVMSNxSNDTYPE}
{
    Mit diesem Parameter wird eingestellt, in welchem Format die
    empfangenen Faxe zugestellt werden sollen.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_SND='yes'})

    G"ultige Werte: pdf, tif, ps, png

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_SND\_TYPE='pdf'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_SND\_PNG\_WIDTH}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_SND\_PNG\_WIDTH}
{EISFAXISDNxSETxRCVMSNxSNDPNGWIDTH}
{
    Mit diesem Parameter wird die Breite des PNG-Bildes eingestellt,
    damit es im Webbrowser, ohne in der Breite zu scrollen, betrachtet
    werden kann.

    G"ultige Werte: ganze Zahl, 600|800|1000 (ausprobieren)

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_SND\_PNG\_WIDTH='1000'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_PRN}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_PRN}
{EISFAXISDNxSETxRCVMSNxPRN}
{
    "Uber diesen Parameter wird das Drucken der eingegangenen Faxe
    eingeschaltet.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_PRN='no'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_PRN\_QUE}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_PRN\_QUE}
{EISFAXISDNxSETxRCVMSNxPRNQUE}
{
    Hier wird eingestellt, in welcher Druckerwarteschlange die
    empfangenen Faxe ausgegeben werden sollen.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_PRN='yes'}

    G"ultige Werte: pr1, pr2, pr3, repr1 ... repr99, usbpr1 ... usbpr99

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_PRN\_QUE ='pr1'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_PRN\_GS}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_PRN\_GS}
{EISFAXISDNxSETxRCVMSNxPRNGS}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob der verwendete
    Drucker ein Postscript-Drucker ist ('no') oder, wenn der
    verwendete Drucker nicht Postscript-f"ahig ist und "uber einen
    Ghostscript-Treiber konvertiert werden muss.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_PRN='yes'})

    G"ultige Werte: no oder ein Druckertreiber aus der Liste

    alc2000 alc4000 alc8500 alc8600 ap3250 appledmp atx23 atx24 atx38 bbox
    bff bit bitcmyk bitrgb bj10e bj10v bj10vh bj200 bjc600 bjc800 bjc880j
    bjccmyk bjccolor bjcgray bjcmono bmp16 bmp16m bmp256 bmp32b bmpa16
    bmpa16m bmpa256 bmpa32b bmpamono bmpasep1 bmpasep8 bmpgray bmpmono
    bmpsep1 bmpsep8 ccr cdeskjet cdj1600 cdj500 cdj550 cdj670 cdj850 cdj880
    cdj890 cdj970 cdjcolor cdjmono cfax cgm24 cgm8 cgmmono chp2200 cif
    cljet5 cljet5c cljet5pr coslw2p coslwxl cp50 cups declj250 deskjet
    dfaxhigh dfaxlow dj505j djet500 djet500c djet820c dl2100 dnj650c
    epl2050 epl2050p epl2120 epl5800 epl5900 epl6100 eps9high eps9mid epson
    epsonc epswrite escp escpage escpc faxg3 faxg32d faxg4 fmlbp fmpr fs600
    gdi hl1240 hl1250 hl7x0 hpdj1120c hpdj310 hpdj320 hpdj340 hpdj400
    hpdj500 hpdj500c hpdj510 hpdj520 hpdj540 hpdj550c hpdj560c hpdj600
    hpdj660c hpdj670c hpdj680c hpdj690c hpdj850c hpdj855c hpdj870c hpdj890c
    hpdjplus hpdjportable ibmpro ijs imagen inferno iwhi iwlo iwlq jetp3852
    jj100 jpeg jpeggray la50 la70 la75 la75plus laserjet lbp310 lbp320 lbp8
    lex2050 lex3200 lex5700 lex7000 lips2p lips3 lips4 lips4v lj250
    lj3100sw lj4dith lj4dithp lj5gray lj5mono ljet2p ljet3 ljet3d ljet4
    ljet4d ljet4pjl ljetplus ln03 lp1800 lp1900 lp2000 lp2200 lp2563
    lp3000c lp7700 lp8000 lp8000c lp8100 lp8200c lp8300c lp8300f lp8400f
    lp8500c lp8600 lp8600f lp8700 lp8800c lp8900 lp9300 lp9400 lp9600
    lp9600s lq850 lx5000 lxm3200 lxm5700m m8510 mag16 mag256 md1xMono md2k
    md50Eco md50Mono md5k mgr4 mgr8 mgrgray2 mgrgray4 mgrgray8 mgrmono
    miff24 mj500c mj6000c mj700v2c mj8000c ml600 necp6 npdl nullpage
    oce9050 oki182 oki4w okiibm paintjet pbm pbmraw pcl3 pcx16 pcx24b
    pcx256 pcx2up pcxcmyk pcxgray pcxmono pdfwrite pgm pgmraw pgnm pgnmraw
    photoex picty180 pj pjetxl pjxl pjxl300 pkm pkmraw pksm pksmraw plan9bm
    png16 png16m png256 pngalpha pnggray pngmono pnm pnmraw ppm ppmraw
    pr1000 pr1000\_4 pr150 pr201 psgray psmono psrgb pswrite pxlcolor
    pxlmono r4081 rpdl samsunggdi sgirgb sj48 st800 stcolor stp sunhmono
    sxlcrt t4693d2 t4693d4 t4693d8 tek4696 tiff12nc tiff24nc tiffcrle
    tiffg3 tiffg32d tiffg4 tifflzw tiffpack uniprint xes

    Welcher Treiber f"ur den Drucker der richtige ist, erfahrt Ihr hier:     \link{http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/gnu/7.05/Devices.htm}{Ghostscript Treiber}

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_PRN\_GS='no'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_COPY}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_COPY}
{EISFAXISDNxSETxRCVMSNxCOPY}
{
    "Uber diesen Parameter wird gesteuert, ob das eingegangene Fax als
    xxx.pdf in einen Ordner kopiert werden soll.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_COPY ='no'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_COPY\_TO\_PATH}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_COPY\_TO\_PATH}
{EISFAXISDNxSETxRCVMSNxCOPYTOPATH}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, wohin das eingegangene Fax
    kopiert werden soll. (/public/fax..) Ohne '/' am Ende. Sollte der
    Pfad nicht vorhanden sein, wird er im Dialog angelegt.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_COPY='yes'})

    G"ultige Werte: jeder absolute Pfad

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_COPY\_TO\_PATH='{}'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_COPY\_FOR\_USER}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_COPY\_FOR\_USER}
{EISFAXISDNxSETxRCVMSNxCOPYFORUSER}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, welcher User das Fax erhalten
    soll. (chown)\\
    Dadurch wird derjenige dann Besitzer des Faxes. \${user}:users\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_COPY='yes'})

    G"ultige Werte: jeder Username

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_COPY\_FOR\_USER='{}'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_COPY\_FILEMOD}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_COPY\_FILEMOD}
{EISFAXISDNxSETxRCVMSNxCOPYFILEMOD}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben welche Zugriffsrechte die
    kopierte Faxdatei erhalten soll. (chmod)\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_COPY='yes'}

    G"ultige Werte: 600, 660, 666, 640, 644

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_COPY\_FILEMOD='{}'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_DB}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_DB}
{EISFAXISDNxSETxRCVMSNxDB}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, ob die empfangenen Faxe in
    der Datenbank abgelegt werden sollen.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_DB='no'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_DB\_USER}
{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_DB\_USER}
{EISFAXISDNxSETxRCVMSNxDBUSER}
{
    Bei diesem Parameter Wird der User Name eingetragen,
    der diese Faxe in der Datenbank ansehen darf/soll.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_DB='yes'})

    G"ultige Werte: User Name

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_x\_SET\_x\_RCV\_MSN\_x\_DB\_USER='{}'}
}




\config{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_SND}
{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_SND}
{EISFAXISDNINDEFINABLERCVSND}
{
    "Uber diesen Parameter wird der E-Mail-Versand der empfangenen
    Faxe eingeschaltet, die nicht einer MSN zugeordnet werden k"onnen.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_SND='yes'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_SND\_TO}
{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_SND\_TO}
{EISFAXISDNINDEFINABLERCVSNDTO}
{
    Hier wird eingestellt, an wen die empfangenen Faxe gesendet werden
    sollen, die nicht einer MSN zugeordnet werden k"onnen.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_SND='yes'})

    G"ultige Werte: jeder eisfair-User, jede g"ultige E-Mail-Adresse

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_SND\_TO='faxmaster'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_SND\_TYPE}
{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_SND\_TYPE}
{EISFAXISDNINDEFINABLERCVSNDTYPE}
{
    Mit diesem Parameter wird eingestellt, in welchem Format die empfangenen
    Faxe zugestellt werden, die nicht einer MSN zugeordnet werden k"onnen.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_SND='yes'})

    G"ultige Werte: pdf, tif, ps, png

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_SND\_TYPE='pdf'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_INDEFINALE\_RCV\_SND\_PNG\_WIDTH}
{EISFAX\_ISDN\_INDEFINALE\_RCV\_SND\_PNG\_WIDTH}
{EISFAXISDNINDEFINALERCVSNDPNGWIDTH}
{
    Mit diesem Parameter wird die Breite des PNG-Bildes eingestellt,
    damit es im Webbrowser, ohne in der Breite zu scrollen, betrachtet
    werden kann.

    G"ultige Werte: ganze Zahl, 600|800|1000 (ausprobieren)

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_INDEFINALE\_RCV\_SND\_PNG\_WIDTH='1000'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_PRN}
{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_PRN}
{EISFAXISDNINDEFINABLERCVPRN}
{
    "Uber diesen Parameter wird das Drucken der empfangenen Faxe
    eingeschaltet, die nicht einer MSN zugeordnet werden k"onnen.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_PRN='no'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_PRN\_QUE}
{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_PRN\_QUE}
{EISFAXISDNINDEFINABLERCVPRNQUE}
{
    Hier wird eingestellt, in welche Druckerwarteschlange die empfangenen
    Faxe ausgegeben werden sollen, die nicht einer MSN zugeordnet werden
    k"onnen.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_PRN='yes'}

    G"ultige Werte: pr1, pr2, pr3, repr1 ... repr99, usbpr1 ... usbpr99

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_PRN\_QUE ='pr1'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_PRN\_GS}
{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_PRN\_GS}
{EISFAXISDNINDEFINABLERCVPRNGS}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob der verwendete
    Drucker ein Postscript-Drucker ist ('no') oder, wenn der
    verwendete Drucker nicht Postscript-f"ahig ist und "uber einen
    Ghostscript-Treiber konvertiert werden muss.\\
    Nur bei nicht einer MSN zuordbaren Faxen.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_PRN='yes'})

    G"ultige Werte: yes, no

    alc2000 alc4000 alc8500 alc8600 ap3250 appledmp atx23 atx24 atx38 bbox
    bff bit bitcmyk bitrgb bj10e bj10v bj10vh bj200 bjc600 bjc800 bjc880j
    bjccmyk bjccolor bjcgray bjcmono bmp16 bmp16m bmp256 bmp32b bmpa16
    bmpa16m bmpa256 bmpa32b bmpamono bmpasep1 bmpasep8 bmpgray bmpmono
    bmpsep1 bmpsep8 ccr cdeskjet cdj1600 cdj500 cdj550 cdj670 cdj850 cdj880
    cdj890 cdj970 cdjcolor cdjmono cfax cgm24 cgm8 cgmmono chp2200 cif
    cljet5 cljet5c cljet5pr coslw2p coslwxl cp50 cups declj250 deskjet
    dfaxhigh dfaxlow dj505j djet500 djet500c djet820c dl2100 dnj650c
    epl2050 epl2050p epl2120 epl5800 epl5900 epl6100 eps9high eps9mid epson
    epsonc epswrite escp escpage escpc faxg3 faxg32d faxg4 fmlbp fmpr fs600
    gdi hl1240 hl1250 hl7x0 hpdj1120c hpdj310 hpdj320 hpdj340 hpdj400
    hpdj500 hpdj500c hpdj510 hpdj520 hpdj540 hpdj550c hpdj560c hpdj600
    hpdj660c hpdj670c hpdj680c hpdj690c hpdj850c hpdj855c hpdj870c hpdj890c
    hpdjplus hpdjportable ibmpro ijs imagen inferno iwhi iwlo iwlq jetp3852
    jj100 jpeg jpeggray la50 la70 la75 la75plus laserjet lbp310 lbp320 lbp8
    lex2050 lex3200 lex5700 lex7000 lips2p lips3 lips4 lips4v lj250
    lj3100sw lj4dith lj4dithp lj5gray lj5mono ljet2p ljet3 ljet3d ljet4
    ljet4d ljet4pjl ljetplus ln03 lp1800 lp1900 lp2000 lp2200 lp2563
    lp3000c lp7700 lp8000 lp8000c lp8100 lp8200c lp8300c lp8300f lp8400f
    lp8500c lp8600 lp8600f lp8700 lp8800c lp8900 lp9300 lp9400 lp9600
    lp9600s lq850 lx5000 lxm3200 lxm5700m m8510 mag16 mag256 md1xMono md2k
    md50Eco md50Mono md5k mgr4 mgr8 mgrgray2 mgrgray4 mgrgray8 mgrmono
    miff24 mj500c mj6000c mj700v2c mj8000c ml600 necp6 npdl nullpage
    oce9050 oki182 oki4w okiibm paintjet pbm pbmraw pcl3 pcx16 pcx24b
    pcx256 pcx2up pcxcmyk pcxgray pcxmono pdfwrite pgm pgmraw pgnm pgnmraw
    photoex picty180 pj pjetxl pjxl pjxl300 pkm pkmraw pksm pksmraw plan9bm
    png16 png16m png256 pngalpha pnggray pngmono pnm pnmraw ppm ppmraw
    pr1000 pr1000\_4 pr150 pr201 psgray psmono psrgb pswrite pxlcolor
    pxlmono r4081 rpdl samsunggdi sgirgb sj48 st800 stcolor stp sunhmono
    sxlcrt t4693d2 t4693d4 t4693d8 tek4696 tiff12nc tiff24nc tiffcrle
    tiffg3 tiffg32d tiffg4 tifflzw tiffpack uniprint xes

    Welcher Treiber f"ur den Drucker der richtige ist, erfahrt Ihr hier:     \link{http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/gnu/7.05/Devices.htm}{Ghostscript Treiber}

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_PRN\_GS='no'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_COPY}
{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_COPY}
{EISFAXISDNINDEFINABLERCVCOPY}
{
    "Uber diesen Parameter wird gesteuert, ob das eingegangene Fax als
    xxx.pdf in einen Ordner kopiert werden soll.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{ EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_COPY ='no'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_COPY\_TO\_PATH}
{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_COPY\_TO\_PATH}
{EISFAXISDNINDEFINABLERCVCOPYTOPATH}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, wohin das empfangene Fax
    kopiert werden soll. (/public/fax..) Ohne '/' am Ende. Sollte der
    Pfad nicht vorhanden sein, wird er im Dialog angelegt.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_COPY='yes'})

    G"ultige Werte: jeder absolute Pfad

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_COPY\_TO\_PATH='{}'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_COPY\_FOR\_USER}
{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_COPY\_FOR\_USER}
{EISFAXISDNINDEFINABLERCVCOPYFORUSER}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, welcher User das Fax erhalten
    soll. (chown)\\
    Dadurch wird derjenige dann Besitzer des Faxes. \${user}:users\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_COPY='yes'})

    G"ultige Werte: jeder Username

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_COPY\_FOR\_USER=''}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_COPY\_FILEMOD}
{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_COPY\_FILEMOD}
{EISFAXISDNINDEFINABLERCVCOPYFILEMOD}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, welche Zugriffsrechte die
    kopierte Faxdatei erhalten soll. (chmod)\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_COPY='yes'})

    G"ultige Werte: 600, 660, 666, 640, 644

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_COPY\_FILEMOD='{}'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_DB}
{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_DB}
{EISFAXISDNINDEFINABLERCVDB}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, ob die empfangenen Faxe in
    der Datenbank abgelegt werden sollen.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_DB='no'}
}


\config{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_DB\_USER}
{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_DB\_USER}
{EISFAXISDNINDEFINABLERCVDBUSER}
{
    Bei diesem Parameter wird der User Name eingetragen,
    der diese Faxe in der Datenbank ansehen darf/soll.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_DB='yes'})

    G"ultige Werte: User Name

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_ISDN\_INDEFINABLE\_RCV\_DB\_USER='{}'}
}
\end{description}





\index{Fax mit FRITZ!Box}


\subsection{FRITZ!Box}
\begin{description}
\config{EISFAX\_FRITZBOX\_USE}
{EISFAX\_FRITZBOX\_USE}
{EISFAXFRITZBOXUSE}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob eine FRITZ!Box benutzt
    wird.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_USE='no'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_LOGLEVEL}
{EISFAX\_FRITZBOX\_LOGLEVEL}
{EISFAXFRITZBOXLOGLEVEL}
{
    Hier wird die FRITZ!Box-Logstufe eingestellt.

    G"ultige Werte: 0 - 5

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_LOGLEVEL='0'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_NAME}
{EISFAX\_FRITZBOX\_NAME}
{EISFAXFRITZBOXNAME}
{
    An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden,
    z.B. welche FRITZ!Box oder irgend etwas anderes.\\
    EisFAX wertet diesen Parameter nicht aus.

    G"ultige Werte: alles

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_NAME='{}'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_CONTR\_TYPE}
{EISFAX\_FRITZBOX\_CONTR\_TYPE}
{EISFAXFRITZBOXCONTRTYPE}
{
    Hier wird der Type des Kontrollers der FRITZ!Box eingetragen.

    G"ultige Werte: ISDN, Analog oder VOIP

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_CONTR\_TYPE='ISDN'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_N}
{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_N}
{EISFAXFRITZBOXRCVMSNN}
{
    Bei diesen Parameter wird angegeben, auf wie vielen Nummern gelauscht
    werden sollen.

    G"ultige Werte: Zahl

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_N='1'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_NAME}
{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_NAME}
{EISFAXFRITZBOXRCVMSNxNAME}
{
    An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden,
    z.B. welcher Faxkopf oder irgend etwas anderes.\\
    EisFAX wertet diesen Parameter nicht aus.

    G"ultige Werte: alles

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_NAME='{}'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_ACTIVE}
{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_ACTIVE}
{EISFAXFRITZBOXRCVMSNxACTIVE}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv
    sein soll.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_ACTIVE'='no'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_NUMBER}
{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_NUMBER}
{EISFAXFRITZBOXRCVMSNxNUMBER}
{
    Diese MSN ist die MSN, die f"ur eingehende Faxe benutzt wird.

    G"ultige Werte: MSN

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_NSN\_x\_NUMBER='41'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_SND}
{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_SND}
{EISFAXFRITZBOXRCVMSNxSND}
{
    "Uber diesen Parameter wird der E-Mail-Versand der empfangenen
    Faxe eingeschaltet

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_SND='yes'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_SND\_TO}
{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_SND\_TO}
{EISFAXFRITZBOXRCVMSNxSNDTO}
{
    Hier wird eingestellt, an wen die empfangenen Faxe gesendet werden
    sollen.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_SND='yes'})

    G"ultige Werte: jeder eisfair-User, jede g"ultige E-Mail-Adresse

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_SND\_TO='faxmaster'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_SND\_TYPE}
{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_SND\_TYPE}
{EISFAXFRITZBOXRCVMSNxSNDTYPE}
{
    Mit diesem Parameter wird eingestellt, in welchem Format die empfangenen
    Faxe zugestellt werden.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_SND='yes'})

    G"ultige Werte: pdf, tif, ps, png

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_SND\_TYPE='pdf'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_SND\_PNG\_WIDTH}
{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_SND\_PNG\_WIDTH}
{EISFAXFRITZBOXRCVMSNxSNDPNGWIDTH}
{
    Mit diesem Parameter wird die Breite des PNG-Bildes eingestellt,
    damit es im Webbrowser, ohne in der Breite zu scrollen, betrachtet
    werden kann.

    G"ultige Werte: ganze Zahl, 600|800|1000 (ausprobieren)

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_SND\_PNG\_WIDTH='1000'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_PRN}
{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_PRN}
{EISFAXFRITZBOXRCVMSNxPRN}
{
    "Uber diesen Parameter wird das Drucken der empfangenen Faxe
    eingeschaltet.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_PRN='no'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_PRN\_QUE}
{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_PRN\_QUE}
{EISFAXFRITZBOXRCVMSNxPRNQUE}
{
    Hier wird eingestellt, in welche Druckerwarteschlange die empfangenen
    Faxe ausgegeben werden sollen k"onnen.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_PRN='yes'}

    G"ultige Werte: pr1, pr2, pr3, repr1 ... repr99, usbpr1 ... usbpr99

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_PRN\_QUE ='pr1'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_PRN\_GS}
{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_PRN\_GS}
{EISFAXFRITZBOXRCVMSNxPRNGS}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob der verwendete
    Drucker ein Postscript-Drucker ist ('no') oder, wenn der
    verwendete Drucker nicht Postscript-f"ahig ist und "uber einen
    Ghostscript-Treiber konvertiert werden muss.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_PRN='yes'})

    G"ultige Werte: yes, no

    alc2000 alc4000 alc8500 alc8600 ap3250 appledmp atx23 atx24 atx38 bbox
    bff bit bitcmyk bitrgb bj10e bj10v bj10vh bj200 bjc600 bjc800 bjc880j
    bjccmyk bjccolor bjcgray bjcmono bmp16 bmp16m bmp256 bmp32b bmpa16
    bmpa16m bmpa256 bmpa32b bmpamono bmpasep1 bmpasep8 bmpgray bmpmono
    bmpsep1 bmpsep8 ccr cdeskjet cdj1600 cdj500 cdj550 cdj670 cdj850 cdj880
    cdj890 cdj970 cdjcolor cdjmono cfax cgm24 cgm8 cgmmono chp2200 cif
    cljet5 cljet5c cljet5pr coslw2p coslwxl cp50 cups declj250 deskjet
    dfaxhigh dfaxlow dj505j djet500 djet500c djet820c dl2100 dnj650c
    epl2050 epl2050p epl2120 epl5800 epl5900 epl6100 eps9high eps9mid epson
    epsonc epswrite escp escpage escpc faxg3 faxg32d faxg4 fmlbp fmpr fs600
    gdi hl1240 hl1250 hl7x0 hpdj1120c hpdj310 hpdj320 hpdj340 hpdj400
    hpdj500 hpdj500c hpdj510 hpdj520 hpdj540 hpdj550c hpdj560c hpdj600
    hpdj660c hpdj670c hpdj680c hpdj690c hpdj850c hpdj855c hpdj870c hpdj890c
    hpdjplus hpdjportable ibmpro ijs imagen inferno iwhi iwlo iwlq jetp3852
    jj100 jpeg jpeggray la50 la70 la75 la75plus laserjet lbp310 lbp320 lbp8
    lex2050 lex3200 lex5700 lex7000 lips2p lips3 lips4 lips4v lj250
    lj3100sw lj4dith lj4dithp lj5gray lj5mono ljet2p ljet3 ljet3d ljet4
    ljet4d ljet4pjl ljetplus ln03 lp1800 lp1900 lp2000 lp2200 lp2563
    lp3000c lp7700 lp8000 lp8000c lp8100 lp8200c lp8300c lp8300f lp8400f
    lp8500c lp8600 lp8600f lp8700 lp8800c lp8900 lp9300 lp9400 lp9600
    lp9600s lq850 lx5000 lxm3200 lxm5700m m8510 mag16 mag256 md1xMono md2k
    md50Eco md50Mono md5k mgr4 mgr8 mgrgray2 mgrgray4 mgrgray8 mgrmono
    miff24 mj500c mj6000c mj700v2c mj8000c ml600 necp6 npdl nullpage
    oce9050 oki182 oki4w okiibm paintjet pbm pbmraw pcl3 pcx16 pcx24b
    pcx256 pcx2up pcxcmyk pcxgray pcxmono pdfwrite pgm pgmraw pgnm pgnmraw
    photoex picty180 pj pjetxl pjxl pjxl300 pkm pkmraw pksm pksmraw plan9bm
    png16 png16m png256 pngalpha pnggray pngmono pnm pnmraw ppm ppmraw
    pr1000 pr1000\_4 pr150 pr201 psgray psmono psrgb pswrite pxlcolor
    pxlmono r4081 rpdl samsunggdi sgirgb sj48 st800 stcolor stp sunhmono
    sxlcrt t4693d2 t4693d4 t4693d8 tek4696 tiff12nc tiff24nc tiffcrle
    tiffg3 tiffg32d tiffg4 tifflzw tiffpack uniprint xes

    Welcher Treiber f"ur den Drucker der richtige ist, erfahrt Ihr hier:     \link{http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/gnu/7.05/Devices.htm}{Ghostscript Treiber}

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_PRN\_GS='no'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_COPY}
{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_COPY}
{EISFAXFRITZBOXRCVMSNxCOPY}
{
    "Uber diesen Parameter wird gesteuert, ob das eingegangene Fax als
    xxx.pdf in einen Ordner kopiert werden soll.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_MSN\_x\_RCV\_COPY ='no'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_COPY\_TO\_PATH}
{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_COPY\_TO\_PATH}
{EISFAXFRITZBOXRCVMSNxCOPYTOPATH}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, wohin das empfangene Fax
    kopiert werden soll. (/public/fax..) Ohne '/' am Ende. Sollte der
    Pfad nicht vorhanden sein, wird er im Dialog angelegt.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_COPY='yes'})

    G"ultige Werte: jeder absolute Pfad

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_COPY\_TO\_PATH='{}'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_COPY\_FOR\_USER}
{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_COPY\_FOR\_USER}
{EISFAXFRITZBOXRCVMSNxCOPYFORUSER}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, welcher User das Fax erhalten
    soll. (chown)\\
    Dadurch wird derjenige dann Besitzer des Faxes. \${user}:users\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_COPY='yes'})

    G"ultige Werte: jeder Username

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_COPY\_FOR\_USER='{}'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_COPY\_FILEMOD}
{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_COPY\_FILEMOD}
{EISFAXFRITZBOXRCVMSNxCOPYFILEMOD}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, welche Zugriffsrechte die
    kopierte Faxdatei erhalten soll. (chmod)\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_COPY='yes'})

    G"ultige Werte: 600, 660, 666, 640, 644

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_COPY\_FILEMOD='{}'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_DB}
{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_DB}
{EISFAXFRITZBOXRCVMSNxDB}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, ob die empfangenen Faxe in
    der Datenbank abgelegt werden sollen.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_DB='no'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_DB\_USER}
{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_DB\_USER}
{EISFAXFRITZBOXRCVMSNxDBUSER}
{
    Bei diesem Parameter wird der User Name eingetragen,
    der diese Faxe in der Datenbank ansehen darf/soll.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_DB='yes'})

    G"ultige Werte: User Name

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_RCV\_MSN\_x\_DB\_USER='{}'}
}




\config{EISFAX\_FRITZBOX\_FAX\_PRINTER\_N}
{EISFAX\_FRITZBOX\_FAX\_PRINTER\_N}
{EISFAXFRITZBOXFAXPRINTERN}
{
    Bei diesen Parameter wird angegeben, wie viele Modemeintr"age
    konfiguriert werden sollen.

    G"ultige Werte: Zahl

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_FAX\_PRINTER\_N='1'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_FAX\_PRINTER\_x\_NAME}
{EISFAX\_FRITZBOX\_FAX\_PRINTER\_x\_NAME}
{EISFAXFRITZBOXFAXPRINTERxNAME}
{
    Hier wird der Name festgelegt, mit dem dieses Modem/Device
    sp"ater als Drucker eingerichtet wird. Durch die Vergabe des selben
    Namens f"ur mehrere Modems, werden diese in eine Gruppe eingebunden.
    'no' wenn das Modem nur Empfangen soll.\\

    G"ultige Werte: jeder

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_FAX\_PRINTER\_x\_NAME='eisfax'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_FAX\_PRINTER\_x\_ACTIVE}
{EISFAX\_FRITZBOX\_FAX\_PRINTER\_x\_ACTIVE}
{EISFAXFRITZBOXFAXPRINTERxACTIVE}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz aktiv
    sein soll.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_FAX\_PRINTER\_x\_ACTIVE'='no'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_FAXPRINTER\_x\_SND\_MSN}
{EISFAX\_FRITZBOX\_FAXPRINTER\_x\_SND\_MSN}
{EISFAXFRITZBOXFAXPRINTERxSNDMSN}
{
    Diese MSN ist die MSN, die f"ur ausgehende Faxe benutzt wird.

    G"ultige Werte: MSN

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_FAXPRINTER\_x\_SND\_MSN='34'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_FAX\_PRINTER\_x\_ID}
{EISFAX\_FRITZBOX\_FAX\_PRINTER\_x\_ID}
{EISFAXFRITZBOXFAXPRINTERxID}
{
    Hier wird die Faxnummer f"ur diese Schnittstelle angegeben\\

    G"ultige Werte: entsprechend dem Beispiel

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_FAX\_PRINTER\_x\_ID='+49.40.12345678'}
}


\config{EISFAX\_FRITZBOX\_FAX\_PRINTER\_x\_IDENTIFIER}
{EISFAX\_FRITZBOX\_FAX\_PRINTER\_x\_IDENTIFIER}
{EISFAXFRITZBOXFAXPRINTERxIDENTIFIER}
{
    Hier erfolgt die Angabe des Namens dieses Faxmodems

    G"ultige Werte: jeder

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FRITZBOX\_FAX\_PRINTER\_x\_IDENTIFIER='Fax-Station'}
}
\end{description}





\begin{description}
\config{EISFAX\_NOTIFY\_LANGUAGE}
{EISFAX\_NOTIFY\_LANGUAGE}
{EISFAXNOTIFYLANGUAGE}
{
    "Uber diesen Parameter wird die Sprache f"ur Notify eingestellt.

    G"ultige Werte: zur Zeit (de, pt, es, it, fr, pl, en \pfeil{ Standard)}

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_NOTIFY\_LANGUAGE='de'}
}


\config{EISFAX\_NOTIFY\_FAXMASTER\_RCV}
{EISFAX\_NOTIFY\_FAXMASTER\_RCV}
{EISFAXNOTIFYFAXMASTERRCV}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob und welche Meldungen
    an den FaxMaster f"ur empfangene Faxe gesendet werden.

    G"ultige Werte: yes, no, errors

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_NOTIFY\_FAXMASTER\_RCV='errors'}
}


\config{EISFAX\_NOTIFY\_FAXMASTER\_RCV\_TO}
{EISFAX\_NOTIFY\_FAXMASTER\_RCV\_TO}
{EISFAXNOTIFYFAXMASTERRCVTO}
{
    Hier wird eingestellt, an wen die Notify gesendet werden sollen.\\
    (Nicht bei \texttt{EISFAX\_NOTIFY\_FAXMASTER\_RCV='no'})

    G"ultige Werte: jeder eisfair-User, jede g"ultige E-Mail-Adresse

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_NOTIFY\_FAXMASTER\_RCV\_TO='faxmaster'}
}


\config{EISFAX\_NOTIFY\_FAXMASTER\_SND}
{EISFAX\_NOTIFY\_FAXMASTER\_SND}
{EISFAXNOTIFYFAXMASTERSND}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob und welche Meldungen an
    den FaxMaster bei gesendeten Faxen gesendet werden.

    G"ultige Werte: yes, no, errors

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_NOTIFY\_FAXMASTER\_SND='errors'}
}


\config{EISFAX\_NOTIFY\_FAXMASTER\_SND\_TO}
{EISFAX\_NOTIFY\_FAXMASTER\_SND\_TO}
{EISFAXNOTIFYFAXMASTERSNDTO}
{
    Hier wird eingestellt, an wen die Benachrichtigungen gesendet werden
    sollen.\\
    (Nicht bei \texttt{EISFAX\_NOTIFY\_FAXMASTER\_SND='no'})

    G"ultige Werte: jeder \eisfair{-User}, jede g"ultige E-Mail-Adresse

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_NOTIFY\_FAXMASTER\_SND\_TO='faxmaster'}
}
\end{description}


\subsection{User}

\begin{description}
\config{EISFAX\_WITH\_IP\_RANGE}
{EISFAX\_WITH\_IP\_RANGE}
{EISFAXWITHIPRANGE}
{
    "Uber diesen Parameter wird gesteuert, ob EisFAX mit
    \texttt{IP\_RANGE} konfiguriert werden soll. Zus"atzlich sind unter
    \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_USE} die einzelnen M"oglichkeiten
    einzustellen.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WITH\_IP\_RANGE='no'}
}


\config{EISFAX\_IP\_RANGE\_N}
{EISFAX\_IP\_RANGE\_N}
{EISFAXIPRANGEN}
{
    Bei diesem Parameter wird angegeben, wie viele \texttt{IP\_RANGEs}
    konfiguriert werden sollen.

    G"ultige Werte: Zahl

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_IP\_RANGE\_N='1'}
}


\config{EISFAX\_IP\_RANGE\_x\_NAME}
{EISFAX\_IP\_RANGE\_x\_NAME}
{EISFAXIPRANGExNAME}
{
    An dieser Stelle kann eine Beschreibung hinterlegt werden,
    z.B. welche \texttt{IP\_RANGE} hier abgedeckt wird oder irgend etwas
    anderes.\\
    EisFAX wertet diesen Parameter nicht aus.

    G"ultige Werte: Alles

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_IP\_RANGE\_x\_NAME='{}'}
}


\config{EISFAX\_IP\_RANGE\_x\_ACTIVE}
{EISFAX\_IP\_RANGE\_x\_ACTIVE}
{EISFAXIPRANGExACTIVE}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz
    aktiv sein soll.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_IP\_RANGE\_x\_ACTIVE='no'}
}


\config{EISFAX\_IP\_RANGE\_x\_RANGE}
{EISFAX\_IP\_RANGE\_x\_RANGE}
{EISFAXIPRANGExRANGE}
{
    Bei diesem Parameter wird der IP-Bereich oder die IP-Adresse
    eingestellt, die Senden k"onnen soll bzw. darf, z.B. 192.168.1.[0-9]+
    f"ur ein Segment.

    G"ultige Werte: IP-Adresse

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_IP\_RANGE\_x\_RANGE='{}'}
}


\config{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_USE}
{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_USE}
{EISFAXWITHOUTUSERBYNAMEUSE}
{
    Bei diesem Parameter wird das Notify Handling f"ur
    \texttt{EISFAX\_IP\_RANGE\_USE} und\\
    \texttt{EISFAX\_MAIL\_TO\_FAX\_NOTIFY}
    eingeschaltet.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_USE='no'}
}


\config{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_SND}
{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_SND}
{EISFAXWITHOUTUSERBYNAMESND}
{
    "Uber diesen Parameter wird der E-Mail-Versand der gesendeten
    Faxe eingeschaltet.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_SND='yes'}
}


\config{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_SND\_TYPE}
{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_SND\_TYPE}
{EISFAXWITHOUTUSERBYNAMESNDTYPE}
{
    Mit diesem Parameter wird eingestellt, in welchem Format die
    gesendeten Faxe zugestellt werden.\\
    Nur bei \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_SND='yes'}

    G"ultige Werte: pdf, tif, ps, png

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_SND\_TYPE='pdf'}
}


\config{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_SND\_PNG\_WIDTH}
{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_SND\_PNG\_WIDTH}
{EISFAXWITHOUTUSERBYNAMESNDPNGWIDTH}
{
    Mit diesem Parameter wird die Breite des PNG-Bildes eingestellt,
    damit es im Webbrowser, ohne in der Breite zu scrollen, betrachtet
    werden kann.

    G"ultige Werte: ganze Zahl, 600|800|1000 (ausprobieren)

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_SND\_PNG\_WIDTH='1000'}
}


\config{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_PRN}
{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_PRN}
{EISFAXWITHOUTUSERBYNAMEPRN}
{
    "Uber diesen Parameter wird das Drucken der gesendeten Faxe
    eingeschaltet.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_PRN='no'}
}


\config{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_PRN\_INFO}
{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_PRN\_INFO}
{EISFAXWITHOUTUSERBYNAMEPRNINFO}
{
    "Uber diesen Parameter wird das Drucker der TechInfo ein- oder
    ausgeschaltet.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_PRN='yes'})

    G"ultige Werte. yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_PRN\_INFO='no'}
}


\config{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_PRN\_QUE}
{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_PRN\_QUE}
{EISFAXWITHOUTUSERBYNAMEPRNQUE}
{
    Hier wird eingestellt, in welche Druckerwarteschlange die empfangenen
    Faxe ausgegeben werden sollen.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_PRN='yes'})

    G"ultige Werte: pr1, pr2, pr3, repr1 ... repr99, usbpr1 ... usbpr99

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_PRN\_QUE='pr1'}
}


\config{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_PRN\_GS}
{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_PRN\_GS}
{EISFAXWITHOUTUSERBYNAMEPRNGS}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob der verwendete
    Drucker ein Postscript-Drucker ist ('no') oder, wenn der
    verwendete Drucker nicht Postscript-f"ahig ist und "uber einen
    Ghostscript-Treiber konvertiert werden muss .\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_PRN='yes'})

    G"ultige Werte: yes, no

    alc2000 alc4000 alc8500 alc8600 ap3250 appledmp atx23 atx24 atx38 bbox
    bff bit bitcmyk bitrgb bj10e bj10v bj10vh bj200 bjc600 bjc800 bjc880j
    bjccmyk bjccolor bjcgray bjcmono bmp16 bmp16m bmp256 bmp32b bmpa16
    bmpa16m bmpa256 bmpa32b bmpamono bmpasep1 bmpasep8 bmpgray bmpmono
    bmpsep1 bmpsep8 ccr cdeskjet cdj1600 cdj500 cdj550 cdj670 cdj850 cdj880
    cdj890 cdj970 cdjcolor cdjmono cfax cgm24 cgm8 cgmmono chp2200 cif
    cljet5 cljet5c cljet5pr coslw2p coslwxl cp50 cups declj250 deskjet
    dfaxhigh dfaxlow dj505j djet500 djet500c djet820c dl2100 dnj650c
    epl2050 epl2050p epl2120 epl5800 epl5900 epl6100 eps9high eps9mid epson
    epsonc epswrite escp escpage escpc faxg3 faxg32d faxg4 fmlbp fmpr fs600
    gdi hl1240 hl1250 hl7x0 hpdj1120c hpdj310 hpdj320 hpdj340 hpdj400
    hpdj500 hpdj500c hpdj510 hpdj520 hpdj540 hpdj550c hpdj560c hpdj600
    hpdj660c hpdj670c hpdj680c hpdj690c hpdj850c hpdj855c hpdj870c hpdj890c
    hpdjplus hpdjportable ibmpro ijs imagen inferno iwhi iwlo iwlq jetp3852
    jj100 jpeg jpeggray la50 la70 la75 la75plus laserjet lbp310 lbp320 lbp8
    lex2050 lex3200 lex5700 lex7000 lips2p lips3 lips4 lips4v lj250
    lj3100sw lj4dith lj4dithp lj5gray lj5mono ljet2p ljet3 ljet3d ljet4
    ljet4d ljet4pjl ljetplus ln03 lp1800 lp1900 lp2000 lp2200 lp2563
    lp3000c lp7700 lp8000 lp8000c lp8100 lp8200c lp8300c lp8300f lp8400f
    lp8500c lp8600 lp8600f lp8700 lp8800c lp8900 lp9300 lp9400 lp9600
    lp9600s lq850 lx5000 lxm3200 lxm5700m m8510 mag16 mag256 md1xMono md2k
    md50Eco md50Mono md5k mgr4 mgr8 mgrgray2 mgrgray4 mgrgray8 mgrmono
    miff24 mj500c mj6000c mj700v2c mj8000c ml600 necp6 npdl nullpage
    oce9050 oki182 oki4w okiibm paintjet pbm pbmraw pcl3 pcx16 pcx24b
    pcx256 pcx2up pcxcmyk pcxgray pcxmono pdfwrite pgm pgmraw pgnm pgnmraw
    photoex picty180 pj pjetxl pjxl pjxl300 pkm pkmraw pksm pksmraw plan9bm
    png16 png16m png256 pngalpha pnggray pngmono pnm pnmraw ppm ppmraw
    pr1000 pr1000\_4 pr150 pr201 psgray psmono psrgb pswrite pxlcolor
    pxlmono r4081 rpdl samsunggdi sgirgb sj48 st800 stcolor stp sunhmono
    sxlcrt t4693d2 t4693d4 t4693d8 tek4696 tiff12nc tiff24nc tiffcrle
    tiffg3 tiffg32d tiffg4 tifflzw tiffpack uniprint xes

    Welcher Treiber f"ur den Drucker der richtige ist, erfahrt Ihr hier:     \link{http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/gnu/7.05/Devices.htm}{Ghostscript Treiber}

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_PRN\_GS='no'}
}


\config{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_COPY}
{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_COPY}
{EISFAXWITHOUTUSERBYNAMECOPY}
{
    "Uber diesen Parameter wird gesteuert, ob das gesendete
    Fax als xxx.pdf in einen Ordner kopiert werden soll.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_COPY='no'}
}


\config{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_COPY\_TO\_PATH}
{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_COPY\_TO\_PATH}
{EISFAXWITHOUTUSERBYNAMECOPYTOPATH}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, wohin das gesendete Fax
    kopiert werden soll. (/public/fax..) Ohne '/' am Ende. Sollte der
    Pfad nicht vorhanden sein, wird er im Dialog angelegt.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_COPY='yes'})

    G"ultige Werte: jeder absolute Pfad

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_COPY\_TO\_PATH='{}'}
}


\config{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_COPY\_FOR\_USER}
{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_COPY\_FOR\_USER}
{EISFAXWITHOUTUSERBYNAMECOPYFORUSER}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, welcher User das Fax
    erhalten soll. (chown)\\
    Dadurch wird derjenige dann Besitzer des Faxes.
    \${user}:users\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_COPY='yes'})

    G"ultige Werte: jeder Username

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_COPY\_FOR\_USER='{}'}
}


\config{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_COPY\_FILEMOD}
{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_COPY\_FILEMOD}
{EISFAXWITHOUTUSERBYNAMECOPYFILEMOD}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, welche Zugriffsrechte die
    kopierte Faxdatei erhalten soll. (chmod)\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_COPY='yes'})

    G"ultige Werte: 600, 660, 666, 640, 644

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_COPY\_FILEMOD='660'}
}


\config{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_DB}
{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_DB}
{EISFAXWITHOUTUSERBYNAMEDB}
{
    "Uber diesen Parameter wird die Benutzung der Datenbank bei\\
    \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME} eingeschaltet 'yes',
    'no' schaltet sie ab\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_DATABASE\_USE='yes'})

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_DB='no'}
}


\config{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_DB\_N}
{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_DB\_N}
{EISFAXWITHOUTUSERBYNAMEDBN}
{
    "Uber diesen Parameter wird die Anzahl der verschiedenen
    DB Eintr"age gesteuert, in den das gesendete Fax als xxx.pdf
    eingef"ugt werden soll.

    G"ultige Werte: Zahl

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_DB\_N='1'}
}


\config{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_DB\_x\_FAXPRINTER}
{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_DB\_x\_FAXPRINTER}
{EISFAXWITHOUTUSERBYNAMEDBxFAXPRINTER}
{
    "Uber diesen Parameter wird der Name des FaxPrinter angegeben,
    f"ur den der Pfad sein soll. Soll ausserdem noch ein Rest oder
    Standard Wert angegeben werden '*', muss dieser zwingend als
    letzter Eintrag erfolgen.

    G"ultige Werte: * \pfeil{ Standard}, FaxPrinter

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_DB\_x\_FAXPRINTER='*'}
}


\config{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_DB\_x\_ACTIVE}
{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_DB\_x\_ACTIVE}
{EISFAXWITHOUTUSERBYNAMEDBxACTIVE}
{
    "Uber diesen Parameter wird gesteuert, ob der Datensatz
    aktiv sein soll.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_DB\_x\_ACTIVE='no'}
}


\config{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_DB\_x\_USER}
{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_DB\_x\_USER}
{EISFAXWITHOUTUSERBYNAMEDBxUSER}
{
    Hier wird der Name des users eingetragen der Global f"ur\\
    \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME} genommen werden soll.

    G"ultige Werte: User Name

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WITHOUT\_USER\_BY\_NAME\_DB\_x\_USER='{}'}
}


\config{EISFAX\_WITH\_USER\_BY\_NAME}
{EISFAX\_WITH\_USER\_BY\_NAME}
{EISFAXWITHUSERBYNAME}
{
    "Uber diesen Parameter wird gesteuert, ob EisFAX mit \texttt{USER\_BY\_NAME}
    konfiguriert werden soll.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WITH\_USER\_BY\_NAME='yes'}
}


\config{EISFAX\_USER\_N}
{EISFAX\_USER\_N}
{EISFAXUSERN}
{
    Bei diesem Parameter wird angegeben wie viele User konfiguriert
    werden sollen.

    G"ultige Werte: Zahl

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_USER\_N='1'}
}


\config{EISFAX\_USER\_x\_NAME}
{EISFAX\_USER\_x\_NAME}
{EISFAXUSERxNAME}
{
    Hier wird der Name des Users eingetragen, der Faxe versenden darf.

    G"ultige Werte: Username

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_USER\_x\_NAME='hans'}
}


\config{EISFAX\_USER\_x\_ACTIVE}
{EISFAX\_USER\_x\_ACTIVE}
{EISFAXUSERxACTIVE}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz
    aktiv sein soll.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_USER\_x\_ACTIVE'='no'}
}


\config{EISFAX\_USER\_x\_SND}
{EISFAX\_USER\_x\_SND}
{EISFAXUSERxSND}
{
    "Uber diesen Parameter wird der E-Mail-Versand der gesendeten
    Faxe eingeschaltet.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_USER\_x\_SND='yes'}
}


\config{EISFAX\_USER\_x\_SND\_TO}
{EISFAX\_USER\_x\_SND\_TO}
{EISFAXUSERxSNDTO}
{
    Hier wird eingestellt an wen die gesendeten Faxe gesendet
    werden sollen.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_USER\_x\_SND='yes'})

    G"ultige Werte: jeder eisfair-User, jede g"ultige E-Mail-Adresse

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_USER\_x\_SND\_TO='faxmaster'}
}


\config{EISFAX\_USER\_x\_SND\_TYPE}
{EISFAX\_USER\_x\_SND\_TYPE}
{EISFAXUSERxSNDTYPE}
{
    Mit diesem Parameter wird eingestellt, in welchem Format die
    gesendeten Faxe zugestellt werden.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_USER\_x\_SND='yes'})

    G"ultige Werte: pdf, tif, ps, png

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_USER\_x\_SND\_TYPE='pdf'}
}


\config{EISFAX\_USER\_x\_SND\_PNG\_WIDTH}
{EISFAX\_USER\_x\_SND\_PNG\_WIDTH}
{EISFAXUSERxSNDPNGWIDTH}
{
    Mit diesem Parameter wird die Breite des PNG-Bildes eingestellt,
    damit es im Webbrowser, ohne in der Breite zu scrollen, betrachtet
    werden kann.

    G"ultige Werte: ganze Zahl, 600|800|1000 (ausprobieren)

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_USER\_x\_SND\_PNG\_WIDTH='1000'}
}


\config{EISFAX\_USER\_x\_PRN}
{EISFAX\_USER\_x\_PRN}
{EISFAXUSERxPRN}
{
    "Uber diesen Parameter wird das Drucken der gesendeten
    Faxe eingeschaltet.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_USER\_x\_PRN='no'}
}


\config{EISFAX\_USER\_x\_PRN\_INFO}
{EISFAX\_USER\_x\_PRN\_INFO}
{EISFAXUSERxPRNINFO}
{
    "Uber diesen Parameter wird das Drucken der TechInfo ein- oder
    ausgeschaltet.

    G"ultige Werte. yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_USER\_x\_PRN\_INFO='no'}
}


\config{EISFAX\_USER\_x\_PRN\_QUE}
{EISFAX\_USER\_x\_PRN\_QUE}
{EISFAXUSERxPRNQUE}
{
    Hier wird eingestellt, in welcher Druckerwarteschlange die
    gesendeten Faxe ausgegeben werden sollen.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_USER\_x\_PRN='yes'})

    G"ultige Werte: pr1, pr2, pr3, repr1 ... repr99, usbpr1 ... usbpr99

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_USER\_x\_PRN\_QUE='pr1'}
}


\config{EISFAX\_USER\_x\_PRN\_GS}
{EISFAX\_USER\_x\_PRN\_GS}
{EISFAXUSERxPRNGS}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob der verwendete
    Drucker ein Postscript-Drucker ist ('no') oder, wenn der
    verwendete Drucker nicht Postscript-f"ahig ist und "uber einen
    Ghostscript-Treiber konvertiert werden muss.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_USER\_x\_PRN='yes'})

    G"ultige Werte: no oder ein Druckertreiber aus der Liste

    alc2000 alc4000 alc8500 alc8600 ap3250 appledmp atx23 atx24 atx38 bbox
    bff bit bitcmyk bitrgb bj10e bj10v bj10vh bj200 bjc600 bjc800 bjc880j
    bjccmyk bjccolor bjcgray bjcmono bmp16 bmp16m bmp256 bmp32b bmpa16
    bmpa16m bmpa256 bmpa32b bmpamono bmpasep1 bmpasep8 bmpgray bmpmono
    bmpsep1 bmpsep8 ccr cdeskjet cdj1600 cdj500 cdj550 cdj670 cdj850 cdj880
    cdj890 cdj970 cdjcolor cdjmono cfax cgm24 cgm8 cgmmono chp2200 cif
    cljet5 cljet5c cljet5pr coslw2p coslwxl cp50 cups declj250 deskjet
    dfaxhigh dfaxlow dj505j djet500 djet500c djet820c dl2100 dnj650c
    epl2050 epl2050p epl2120 epl5800 epl5900 epl6100 eps9high eps9mid epson
    epsonc epswrite escp escpage escpc faxg3 faxg32d faxg4 fmlbp fmpr fs600
    gdi hl1240 hl1250 hl7x0 hpdj1120c hpdj310 hpdj320 hpdj340 hpdj400
    hpdj500 hpdj500c hpdj510 hpdj520 hpdj540 hpdj550c hpdj560c hpdj600
    hpdj660c hpdj670c hpdj680c hpdj690c hpdj850c hpdj855c hpdj870c hpdj890c
    hpdjplus hpdjportable ibmpro ijs imagen inferno iwhi iwlo iwlq jetp3852
    jj100 jpeg jpeggray la50 la70 la75 la75plus laserjet lbp310 lbp320 lbp8
    lex2050 lex3200 lex5700 lex7000 lips2p lips3 lips4 lips4v lj250
    lj3100sw lj4dith lj4dithp lj5gray lj5mono ljet2p ljet3 ljet3d ljet4
    ljet4d ljet4pjl ljetplus ln03 lp1800 lp1900 lp2000 lp2200 lp2563
    lp3000c lp7700 lp8000 lp8000c lp8100 lp8200c lp8300c lp8300f lp8400f
    lp8500c lp8600 lp8600f lp8700 lp8800c lp8900 lp9300 lp9400 lp9600
    lp9600s lq850 lx5000 lxm3200 lxm5700m m8510 mag16 mag256 md1xMono md2k
    md50Eco md50Mono md5k mgr4 mgr8 mgrgray2 mgrgray4 mgrgray8 mgrmono
    miff24 mj500c mj6000c mj700v2c mj8000c ml600 necp6 npdl nullpage
    oce9050 oki182 oki4w okiibm paintjet pbm pbmraw pcl3 pcx16 pcx24b
    pcx256 pcx2up pcxcmyk pcxgray pcxmono pdfwrite pgm pgmraw pgnm pgnmraw
    photoex picty180 pj pjetxl pjxl pjxl300 pkm pkmraw pksm pksmraw plan9bm
    png16 png16m png256 pngalpha pnggray pngmono pnm pnmraw ppm ppmraw
    pr1000 pr1000\_4 pr150 pr201 psgray psmono psrgb pswrite pxlcolor
    pxlmono r4081 rpdl samsunggdi sgirgb sj48 st800 stcolor stp sunhmono
    sxlcrt t4693d2 t4693d4 t4693d8 tek4696 tiff12nc tiff24nc tiffcrle
    tiffg3 tiffg32d tiffg4 tifflzw tiffpack uniprint xes

    Welcher Treiber f"ur den Drucker der richtige ist, erfahrt Ihr hier:     \link{http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/gnu/7.05/Devices.htm}{Ghostscript Treiber}

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_USER\_x\_PRN\_GS='no'}
}


\config{EISFAX\_USER\_x\_COPY}
{EISFAX\_USER\_x\_COPY}
{EISFAXUSERxCOPY}
{
    "Uber diesen Parameter wird gesteuert, ob das gesendete
    Fax als xxx.pdf in einen Ordner kopiert werden soll.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_USER\_x\_COPY='no'}
}


\config{EISFAX\_USER\_x\_COPY\_TO\_PATH}
{EISFAX\_USER\_x\_COPY\_TO\_PATH}
{EISFAXUSERxCOPYTOPATH}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, wohin das gesendete Fax
    kopiert werden soll. (/public/fax..) Ohne '/' am Ende. Sollte der
    Pfad nicht vorhanden sein, wird er im Dialog angelegt.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_USER\_x\_COPY='yes'})

    G"ultige Werte: jeder absolute Pfad

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_USER\_x\_COPY\_TO\_PATH='{}'}
}


\config{EISFAX\_USER\_x\_COPY\_FOR\_USER}
{EISFAX\_USER\_x\_COPY\_FOR\_USER}
{EISFAXUSERxCOPYFORUSER}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, welcher User das Fax
    erhalten soll. (chown)\\
    Dadurch wird derjenige dann Besitzer des Faxes.
    \${user}:users\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_USER\_x\_COPY='yes'})

    G"ultige Werte: jeder Username

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_USER\_x\_COPY\_FOR\_USER='{}'}
}


\config{EISFAX\_USER\_x\_COPY\_FILEMOD}
{EISFAX\_USER\_x\_COPY\_FILEMOD}
{EISFAXUSERxCOPYFILEMOD}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, welche Zugriffsrechte
    die kopierte Faxdatei erhalten soll. (chmod)\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_USER\_x\_COPY='yes'})

    G"ultige Werte: 600, 660, 666, 640, 644

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_USER\_x\_COPY\_FILEMOD='{}'}
}


\config{EISFAX\_USER\_x\_DB}
{EISFAX\_USER\_x\_DB}
{EISFAXUSERxDB}
{
    "Uber diesen Parameter wird die Benutzung der Datenbank f"ur
    \texttt{USER\_BY\_NAME}) eingeschaltet 'yes', 'no'
    schaltet sie ab.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_DATABASE\_USE='yes'})

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_USER\_x\_DB='no'}
}

\end{description}




\subsection{EisFAX Web}
\marklabel{eisfaxwebuse}{}

\begin{description}

\config{EISFAX\_WEB\_USE}
{EISFAX\_WEB\_USE}
{EISFAXWEBUSE}
{
    "Uber diesen Parameter wird gesteuert, ob EisFAX mit
    WEB-USE konfiguriert werden soll. Anzeige der Empfangenen
    Faxe im Browser, Dateilisting (Options Indexes).

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_USE='no'}
}


\config{EISFAX\_WEB\_N}
{EISFAX\_WEB\_N}
{EISFAXWEBN}
{
    Bei diesen Parameter wird angegeben, wieviele Web-Accounts
    konfiguriert werden sollen.

    G"ultige Werte: Zahl

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_N='0'}
}


\config{EISFAX\_WEB\_x\_NAME}
{EISFAX\_WEB\_x\_NAME}
{EISFAXWEBxNAME}
{
    Hier wird der Name oder eine Bezeichnung f"ur diesen Webzugriff
    eingegeben, ohne Leerzeichen.

    Sollte es erforderlich sein, diesen Name sp"ater zu "andern,
    m"ussen auch die Passw"orter neu angelegt werden.

    Der Name wird als 'realm' im Passwort verwendet.

    G"ultige Werte: Alles

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_x\_NAME='eisfax'}
}


\config{EISFAX\_WEB\_x\_ACTIVE}
{EISFAX\_WEB\_x\_ACTIVE}
{EISFAXWEBxACTIVE}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob der Datensatz
    aktiv sein soll.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_x\_ACTIVE'='no'}
}


\config{EISFAX\_WEB\_x\_PATH}
{EISFAX\_WEB\_x\_PATH}
{EISFAXWEBxPATH}
{
    "Uber diesen Parameter wird angegeben, wo die eingegangenen
    Faxe abgelegt wurden. Ohne '/' am Ende.

    G"ultige Werte: jeder absolute Pfad

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_x\_PATH='{}'}
}

\end{description}


\subsection{Einstellungen f"ur eine Subdomain}


\begin{description}

\config{EISFAX\_WEB\_x\_SUBDOMAIN}
{EISFAX\_WEB\_x\_SUBDOMAIN}
{EISFAXWEBxSUBDOMAIN}
{
    Hier wird angegeben, ob EisFAX in einer Subdomain
    ausgef"uhrt werden soll. (eisfax.meine.de)

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_x\_SUBDOMAIN='no'}
}


\config{EISFAX\_WEB\_x\_SUBDOMAIN\_NAME}
{EISFAX\_WEB\_x\_SUBDOMAIN\_NAME}
{EISFAXWEBxSUBDOMAINNAME}
{
    Hier wird der Komplette Name der Domain eingegeben

    Beispiel: \pfeil  \{http\{s\}://\}eisfax.meine.de

    G"ultige Werte: Qualifizierter Domain Name

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_x\_SUBDOMAIN\_NAME='{}'}
}


\config{EISFAX\_WEB\_x\_SUBDOMAIN\_PORT}
{EISFAX\_WEB\_x\_SUBDOMAIN\_PORT}
{EISFAXWEBxSUBDOMAINPORT}
{
    Hier wird der Port f"ur die HTTP Verbindung eingegeben.

    G"ultige Werte: Port

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_x\_SUBDOMAIN\_PORT='80'}
}


\config{EISFAX\_WEB\_x\_SUBDOMAIN\_ADMIN}
{EISFAX\_WEB\_x\_SUBDOMAIN\_ADMIN}
{EISFAXWEBxSUBDOMAINADMIN}
{
    Hier wir die Mail Adresse des Server Admin angegeben

    G"ultige Werte: Mail Adresse

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_x\_SUBDOMAIN\_ADMIN='{}'}
}


\config{EISFAX\_WEB\_x\_SUBDOMAIN\_FORCE\_SSL}
{EISFAX\_WEB\_x\_SUBDOMAIN\_FORCE\_SSL}
{EISFAXWEBxSUBDOMAINFORCESSL}
{
    Soll der Zugriff immer mit https erfolgen.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_x\_SUBDOMAIN\_FORCE\_SSL='no'}
}


\config{EISFAX\_WEB\_x\_SUBDOMAIN\_SSL\_PORT}
{EISFAX\_WEB\_x\_SUBDOMAIN\_SSL\_PORT}
{EISFAXWEBxSUBDOMAINSSLPORT}
{
    Hier wird der Port f"ur die HTTPS Verbindung eingegeben.

    G"ultige Werte: Port

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_x\_SUBDOMAIN\_SSL\_PORT='443'}
}


\config{EISFAX\_WEB\_x\_SUBDOMAIN\_SSL\_CERT}
{EISFAX\_WEB\_x\_SUBDOMAIN\_SSL\_CERT}
{EISFAXWEBxSUBDOMAINSSLCERT}
{
    Hier wird das Server Zertifikat f"ur die SSL Verbindung angegeben.

    In der Konfiguration des Certs und Certs\_dehydrated Pakets m"ussen
    keine Parameter Einstellungen vorgenommen werden.

    G"ultige Werte: Zertifikat

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_x\_SUBDOMAIN\_SSL\_CERT='{}'}
}

\end{description}


\subsection{Einstellungen f"ur einen Host}


\begin{description}

\config{EISFAX\_WEB\_x\_HOST}
{EISFAX\_WEB\_x\_HOST}
{EISFAXWEBxHOST}
{
    Hier wird angegeben, ob EisFAX in einem Host ausgef"uhrt
    werden soll. \\
    (www.meine.de/eisfax)

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_x\_HOST='yes'}
}


\config{EISFAX\_WEB\_x\_HOST\_NAME}
{EISFAX\_WEB\_x\_HOST\_NAME}
{EISFAXWEBxHOSTNAME}
{
    Hier wird der Host(Servername) angegeben, in dem EisFAX
    ausgef"uhrt werden soll. Im Normalfall ist dies der APACHE2\_SERVER\_NAME.

    G"ultige Werte: Servername

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_x\_HOST\_NAME='APACHE2\_SERVER\_NAME'}
}


\config{EISFAX\_WEB\_x\_HOST\_ALIAS}
{EISFAX\_WEB\_x\_HOST\_ALIAS}
{EISFAXWEBxHOSTALIAS}
{
    Hier wird der Alias angegeben, "uber den EisFAX angesprochen
    werden soll.

    Beispiel: \pfeil  \{http\{s\}://\}www.meine.de/eisfax

    G"ultige Werte: jeder g"ultige Name

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_x\_HOST\_ALIAS='eisfax'}
}


\config{EISFAX\_WEB\_x\_HOST\_FORCE\_SSL}
{EISFAX\_WEB\_x\_HOST\_FORCE\_SSL}
{EISFAXWEBxHOSTFORCESSL}
{
    Soll der Zugriff immer mit https erfolgen.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_x\_HOST\_FORCE\_SSL='no'}
}

\end{description}


\subsection{Einstellungen f"ur die Anmeldung}


\begin{description}

\config{EISFAX\_WEB\_x\_ACCESS\_ALL}
{EISFAX\_WEB\_x\_ACCESS\_ALL}
{EISFAXWEBxACCESSALL}
{
    Hier ist der Zugriff f"ur alle erlaubt, Weltweit.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_x\_ACCESS\_ALL='no'}
}


\config{EISFAX\_WEB\_x\_ACCESS\_AUTH}
{EISFAX\_WEB\_x\_ACCESS\_AUTH}
{EISFAXWEBxACCESSAUTH}
{
    Hier ist der Zugriff mit Benutzername und Passwort erlaubt.
    Benutzer m"ussen daf"ur "uber den Men"upunkt
    \glqq{}User handling for web access\grqq{} in der eisfax administration
    ein Passwort erhalten.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_x\_ACCESS\_AUTH='no'}
}


\config{EISFAX\_WEB\_x\_ACCESS\_AUTH\_SEND\_MAIL\_FROM}
{EISFAX\_WEB\_x\_ACCESS\_AUTH\_SEND\_MAIL\_FROM}
{EISFAXWEBxACCESSAUTHSENDMAILFROM}
{
    Bei der Einstellung \texttt{EISFAX\_WEB\_x\_ACCESS\_AUTH} muss
    hier eine Mail Adresse angeben werden, die als Absender benutzt
    werden soll. Es werden damit die Zugangsdaten versandt. \\
    Bleibt dieser Parameter leer, wird keine Mail versandt.

    G"ultige Werte: leer, Mail Adresse

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_x\_ACCESS\_AUTH\_SEND\_MAIL\_FROM='{}'}
}


\config{EISFAX\_WEB\_x\_ACCESS\_HOST}
{EISFAX\_WEB\_x\_ACCESS\_HOST}
{EISFAXWEBxACCESSHOST}
{
    Hier ist der Zugriff mit Hostname erlaubt.
    Es d"urfen mehrere durch ein Leerzeichen getrennt angegeben
    werden.

    G"ultige Werte: Hostname, Domain

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_x\_ACCESS\_HOST='{}'}
}


\config{EISFAX\_WEB\_x\_ACCESS\_IP}
{EISFAX\_WEB\_x\_ACCESS\_IP}
{EISFAXWEBxACCESSIP}
{
    Hier ist der Zugriff von der IP Adresse erlaubt.
    Es d"urfen mehrere durch ein Leerzeichen getrennt angegeben
    werden.

    Beispiel: 10 192.168.6 192.168.6.1 192.168.6.0/24

    G"ultige Werte: IP Adresse

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_x\_ACCESS\_IP='{}'}
}


\config{EISFAX\_WEB\_x\_ACCESS\_LOCAL}
{EISFAX\_WEB\_x\_ACCESS\_LOCAL}
{EISFAXWEBxACCESSLOCAL}
{
    Hier ist der Zugriff nur local erlaubt.

    \hinweis{Diese Einstellung l"asst sich nicht mit anderen Methoden kombinieren.}

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_WEB\_x\_ACCESS\_LOCAL='yes'}
}

\end{description}




\subsection{Cron Auftr"age}


\begin{description}

\config{EISFAX\_FAXQCLEAN\_USE}
{EISFAX\_FAXQCLEAN\_USE}
{EISFAXFAXQCLEANUSE}
{
    Hiermit wird eingestellt, ob der Job 'faxqclean' ausgef"uhrt
    werden soll.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FAXQCLEAN\_USE='no'}
}


\config{EISFAX\_FAXQCLEAN\_SCHEDULE\_TIME}
{EISFAX\_FAXQCLEAN\_SCHEDULE\_TIME}
{EISFAXFAXQCLEANSCHEDULETIME}
{
    Hier wird eingestellt, zu welchen Zeiten der Job 'faxqclean'
    ausgef"uhrt wird.

% hier wird die Standard time definition eingebunden
\input{systemd_time_definition}

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FAXQCLEAN\_SCHEDULE\_TIME='daily'}
}

\newpage

\config{EISFAX\_FAXQCLEAN\_OPTIONS}
{EISFAX\_FAXQCLEAN\_OPTIONS}
{EISFAXFAXQCLEANOPTIONS}
{
    Hier wird eingestellt mit welchen Optionen 'faxqclean' seinen
    Dienst verrichtet.

    G"ultige Werte: -j secs -d secs -n -t -v


    \begin{tabular}{lll}
    & \texttt{-j} & \texttt{secs} \\
    &             & \texttt{Set the job age threshold (in seconds) that controls how} \\
    &             & \texttt{long jobs may reside in the doneq directory before being} \\
    &             & \texttt{processed. By default this value is 15 minutes} \\
    &             & \texttt{(15*60 = 900 seconds)} \\
    & \texttt{-d} & \texttt{secs} \\
    &             & \texttt{Set the document age threshold (in seconds) that controls} \\
    &             & \texttt{how long unreferenced files may reside in the docq directory} \\
    &             & \texttt{before being removed. By default this value is 1 hour} \\
    &             & \texttt{(60*60 = 3600 seconds)} \\
    & \texttt{-n} & \\
    &             & \texttt{Do not carry out any work; just show what would be done.}\\
    &             & \texttt{This option is useful together with the -t option for} \\
    &             & \texttt{debugging.} \\
    & \texttt{-t} & \\
    &             & \texttt{Trace in great detail exactly what faxqclean is doing.} \\
    &             & \texttt{Messages are sent to the standard output.} \\
    & \texttt{-v} & \\
    &             & \texttt{Print messages on the standard output about jobs removed or} \\
    &             & \texttt{archived and about document files removed.} \\
    \end{tabular}


    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FAXQCLEAN\_OPTIONS='-t -v'}
}


\config{EISFAX\_FAXQCLEAN\_SND}
{EISFAX\_FAXQCLEAN\_SND}
{EISFAXFAXQCLEANSND}
{
    "Uber diesen Parameter wird der E-Mail-Versand des FaxQClean-Reports
    eingeschaltet.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FAXQCLEAN\_SND='yes'}
}


\config{EISFAX\_FAXQCLEAN\_SEND\_TO}
{EISFAX\_FAXQCLEAN\_SEND\_TO}
{EISFAXFAXQCLEANSENDTO}
{
    Hier wird eingestellt, wohin die Meldungen gesendet werden sollen.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_FAXQCLEAN\_SND='yes'})

    G"ultige Werte: faxmaster, jede g"ultige E-Mail-Adresse

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FAXQCLEAN\_SEND\_TO='faxmaster'}
}


\config{EISFAX\_FAXQCLEAN\_SEND\_ALWAYS}
{EISFAX\_FAXQCLEAN\_SEND\_ALWAYS}
{EISFAXFAXQCLEANSENDALWAYS}
{
    Hier wird eingestellt, ob die E-Mail in jedem Fall gesendet werden
    soll ('yes'), oder nur bei Ver"anderung des Ordners 'sendq' ('no').

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FAXQCLEAN\_SEND\_Always='yes'}
}

\newpage

\config{EISFAX\_FAXCRON\_USE}
{EISFAX\_FAXCRON\_USE}
{EISFAXFAXCRONUSE}
{
    Hiermit wird eingestellt, ob der Job 'faxcron' ausgef"uhrt werden
    soll.

    Das faxcron-Skript erledigt folgende Arbeit:

    \begin{itemize}
        \item report statistics for facsimile transmitted since the last time faxcron was run
        \item report statistics for facsimile transmitted in the past week
        \item report statistics for facsimile received since the last time faxcron was run
        \item report statistics for facsimile received in the past week
        \item report any recent calls that failed suspiciously and return the associated trace log
        \item purge data that is 30 days or older from the remote machine information directory
        \item delete information that is 30 days or older from session trace log files
        \item remove files from the tmp directory that are older than 1 day
        \item remove received facsimile that are 7 days or older
        \item report sites that are currently having jobs rejected; and
        \item force all session log files to be owned by the fax user and kept with protection mode 644
    \end{itemize}

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FAXCRON\_USE='no'}
}


\config{EISFAX\_FAXCRON\_SCHEDULE\_TIME}
{EISFAX\_FAXCRON\_SCHEDULE\_TIME}
{EISFAXFAXCRONSCHEDULETIME}
{
    Hier wird eingestellt, zu welchen Zeiten der Job 'faxcron'
    ausgef"uhrt wird.

% hier wird die Standard time definition eingebunden
\input{systemd_time_definition}

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FAXCRON\_SCHEDULE\_TIME='*-*-* 23:25:00'}
}

\newpage

\config{EISFAX\_FAXCRON\_OPTIONS}
{EISFAX\_FAXCRON\_OPTIONS}
{EISFAXFAXCRONOPTIONS}
{
    Hier wird eingestellt, mit welchen Optionen 'faxcron' seinen Dienst
    verrichtet.

    G"ultige Werte: -n -l lastrun -info n -log -n -rcv n -tmp n -mode m


    \begin{tabular}{llll}
    & \texttt{-n}    & \\
    &                & \texttt{Forces faxcron to run without updating any files.} \\
    & \texttt{-l}    & \texttt{lastrun} \\
    &                & \texttt{Forces the notion of the last time that faxcron was}  \\
    &                & \texttt{run to be lastrun. The value of lastrun is a date} \\
    &                & \texttt{and time string of the form ``MM/DD/YY HH:MM''} \\
    &                & \texttt{(the date(1) format string ``\%D \%H:\%M'').} \\
    & \texttt{-info} & \texttt{n} \\
    &                & \texttt{Set the expiration time for data in the info} \\
    &                & \texttt{database to be n days.} \\
    & \texttt{-log}  & \texttt{n} \\
    &                & \texttt{Set the expiration time for session log data} \\
    &                & \texttt{to be n days.} \\
    & \texttt{-rcv}  & \texttt{n} \\
    &                & \texttt{Set the expiration time for files in the received} \\
    &                & \texttt{facsimile queue to be n days.} \\
    & \texttt{-tmp}  & \texttt{n} \\
    &                & \texttt{Set the expiration time for files in the tmp} \\
    &                & \texttt{directory to be n days.} \\
    & \texttt{-mode} & \texttt{m} \\
    &                & \texttt{Set the file protection mode for session logs} \\
    &                & \texttt{to m (a command line argument to chmod(1)).} \\
    \end{tabular}


    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FAXCRON\_OPTIONS='{}'}
}


\config{EISFAX\_FAXCRON\_SND}
{EISFAX\_FAXCRON\_SND}
{EISFAXFAXCRONSND}
{
    "Uber diesen Parameter wird der E-Mail-Versand des FaxCron-Report
    eingeschaltet.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FAXCRON\_SND='yes' }
}


\config{EISFAX\_FAXCRON\_SEND\_TO}
{EISFAX\_FAXCRON\_SEND\_TO}
{EISFAXFAXCRONSENDTO}
{
    Hier wird eingestellt, wohin die Meldungen gesendet werden sollen.\\
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_FAXCRON\_SND='yes'})

    G"ultige Werte: faxmaster, jede g"ultige E-Mail-Adresse

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FAXCRON\_SEND\_TO='faxmaster'}
}


\config{EISFAX\_FAXCRON\_SEND\_ALWAYS}
{EISFAX\_FAXCRON\_SEND\_ALWAYS}
{EISFAXFAXCRONSENDALWAYS}
{
    Hier wird eingestellt, ob die E-Mail in jedem Fall gesendet werden
    soll ('yes'), oder nur bei Ver"anderung des Ordners 'recvq' ('no')
    (Nur bei \texttt{EISFAX\_FAXCRON\_SND='yes'})

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_FAXCRON\_SEND\_Always='yes'}
}


\config{EISFAX\_AUTOPRINT\_LOGLEVEL}
{EISFAX\_AUTOPRINT\_LOGLEVEL}
{EISFAXAUTOPRINTLOGLEVEL}
{
    Hier wird die Autoprint-Logstufe eingestellt.

    G"ultige Werte: 0 - 5

    Standard Einstellung: \texttt{EISFAX\_AUTOPRINT\_LOGLEVEL='0'}
}


\config{EISFAX\_LOGROTATE\_COUNT}
{EISFAX\_LOGROTATE\_COUNT}
{EISFAXLOGROTATECOUNT}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt, wie viele Logdateien
    vorgehalten werden sollen. Wird dieser Wert "uberschritten, so
    wird die "alteste Logdatei gel"oscht.

    G"ultige Werte: Zahl

    Standard Einstellung: \texttt{EISFAX\_LOGROTATE\_COUNT='6'}
}


\config{EISFAX\_LOGROTATE\_INTERVAL}
{EISFAX\_LOGROTATE\_INTERVAL}
{EISFAXLOGROTATEINTERVAL}
{
    Dieser Parameter bestimmt in welchen Intervallen die
    Logdateien archiviert werden sollen. Zur Auswahl stehen die
    Schl"usselw"orter. \\
    'daily' - t"aglich\\
    'weekly' - w"ochentlich\\
    'monthly' - monatlich

    G"ultige Werte: daily, weekly, monthly

    Standardeinstellung: \texttt{EISFAX\_LOGROTATE\_INTERVALL='monthly'}
}
\end{description}


\newpage

\section{List controller}

    Hier werden die erkannten Kontroller aufgef"uhrt.
    Die erste Zahl ist die Nummer, die im Setup ben"otigt wird.
    Bei einer FritzCard ist es die 1.

    Es m"ussen bei mehreren Kontrollern nicht alle Kontroller f"ur
    EisFAX konfiguriert werden.

    Zum Verst"andnis: 'Kontroller' ist \_nicht\_ die Anzahl der ISDN-Karten!
    Es werden die Ports gez"ahlt. Somit hat eine C2-Karte zwei Kontroller
    und eine C4-Karte vier Kontroller.


\section{Send Test Fax}

    "Uber diesen Men"upunkt kann direkt nach der EisFAX-Serverinstallation
    ein Testfax versandt werden. Damit l"asst sich sofort pr"ufen, ob die
    verwendete Hard- und Software korrekt zusammenarbeitet.

    Im Dialog muss die korrekte Faxnummer angegeben werden, an die das Fax
    gesendet werden soll. Eintr"age in der EisFAX-Konfiguration werden hier
    nicht ber"ucksichtigt.

    Als Testfax liegt die Beispieldatei von AVM 'fritz\_pic.tif' im
    Verzeichnis\\
    \emph{/usr/share/doc/eisfax/c4h-sample} vor.


\section{Show log files}

    "Uber diesen Men"upunkt k"onnen die Logdateien eingesehen werden.
    Es werden die aktivierten Logdateien zur Ansicht angeboten.

    Wenn \texttt{EISFAX\_RESPOND\_DEBUG='yes'} werden auch die
    Debug-Dateien hier aufgelistet.


\section{Client configuration}

\subsection{Windows-Klient}

    Zun"achst einmal braucht der Windows-PC Zugriff auf die Samba-Freigaben.
    Die Benutzerrechte m"ussen entsprechend eingerichtet sein. Unter
    /public/eisfax befinden sich zwei Windows-Programme:

    config.exe und respond.exe

    Die Standardeinstellungen k"onnen "ubernommen werden - respond.exe
    sollte anschlie"send per Autostart gestartet werden. Es wartet nun
    in der SysTray auf Arbeit.

    Nachdem die Verbindung mit der Druckerfreigabe 'eisfax' hergestellt wurde,
    muss als Druckertreiber ein Postscript-Treiber ausgew"ahlt werden.
    Druckertreiber der Klasse 'Apple Laserwriter' werden hier besonders
    empfohlen. Wichtig ist lediglich, dass im Eigenschaftendialog des
    Druckertreibers 'Truetype senden als Bitmap' eingestellt wird.

    Eine genaue Beschreibung ist als PDF-Datei verf"ugbar und liegt im
    Verzeichnis /public/eisfax/.

    Beim Respond-Fenster in der Spalte USER:\\
    Hier kann der Username, so wie er vorgegeben wird, stehen gelassen oder
    gel"oscht werden oder durch einen anderen internen Benutzernamen ersetzt
    werden, wenn derjenige das Notify-Fax erhalten soll.


\subsection{Linux-Klient}

    Zun"achst muss auf dem Linux-Klienten HylaFAX installiert werden.
    Am besten nimmt man dazu die Version, die in der Distribution dabei
    ist. Anschlie"send ruft man als 'root' das Kommando 'faxsetup -client'
    auf.  Damit ist die Installation von HylaFAX auf dem Klienten erledigt
    und es kann gefaxt werden.

    ...eehhmm halt, es fehlt noch etwas.

    Einstellungen zum Faxen machen, z.B KDE-PrintFax entsprechend einrichten.

    Auch Linux-Klienten k"onnen an einzelne Modems/Devices oder eine
    Modemgruppe senden. Hierbei wird auch der Name, der in der Konfiguration
    vergeben wurde. Der Standardname lautet 'eisfax'.

    z.B.  /usr/bin/sendfax -D -s 'a4' -m -f 'user@home.lan' -n \%server\_h \%res \%time\_a \%enterprise\_x \%comment\_c \%email\_f -d \%name\_{@@@}\%number \%files

    Um mit KdePrintFax 'pdf' Dokumente direkt zu versenden, muss noch ein
    Filter hinzugef"ugt werden:

    Filtereinstellung MIME-Type:  'application/pdf'\\
    Befehl:  'pdf2ps \%in \%out'

    In neueren KDE-Versionen stellt man den Faxserver in einem separaten
    Feld ein.

    eisfax@server

    Mit {\glqq\emph{LibreOffice}\grqq} klappt das Faxen jetzt nicht mehr so,
    da das Prgramm spadmin entfernt wurde.

    Daf"ur gibt es jetzt eine Skriptsammlung die es auch erm"oglicht
    aus {\glqq\emph{LibreOffice}\grqq} Faxe zu versenden, gleichzeitigt gelingt
    das dann auch "uber den entsprechenden Druckertreiber
    {\glqq\emph{EisFAX4Cups}\grqq}.

    Daf"ur muss dann {\glqq\emph{CUPS}\grqq} auf dem Rechner installiert sein.

    Automatisch l"asst sich das nicht installieren, dazu ist Handarbeit
    angesagt.

    Im Paket unter /var/lib/eisfax/eisfax4cups befinden sich die Skripte
    die entsprechend zu verteilen sind


    \begin{tabular}{lll}
     & \texttt{eisfax}           & \pfeil{ \texttt{backend}} \\
     & \texttt{eisfax2}          & \pfeil{ \texttt{backend}} \\
     & \texttt{eisfax4cups\_ui}  & \pfeil{ \texttt{gui}} \\
     & \texttt{hylafax.ppd}      & \pfeil{ \texttt{ppd}} \\
     & \texttt{lp}               & \pfeil{ \texttt{sudoers file}} \\
    \end{tabular}



    Verteilt werden diese Skripte wie folgt.


    \begin{tabular}{lll}
      & \texttt{lp}               & \pfeil{ \texttt{/etc/sudoers.d}} \\
      &                           & \pfeil{ \texttt{chmod 0440}} \\
      &                           & \pfeil{ \texttt{chown root:root}} \\
      & \texttt{hylafax.ppd}      & \pfeil{ \texttt{/usr/share/cups/model}} \\
      &                           & \pfeil{ \texttt{chmod 0644}} \\
      &                           & \pfeil{ \texttt{chown root:root}} \\
      & \texttt{eisfax4cups\_ui}  & \pfeil{ \texttt{/usr/local/bin}} \\
      &                           & \pfeil{ \texttt{chmod 0755}} \\
      &                           & \pfeil{ \texttt{chown root:root}} \\
      & \texttt{eisfax\{2\}}      & \pfeil{ \texttt{/usr/lib/cups/backend}} \\
      &                           & \pfeil{ \texttt{chmod 0755}} \\
      &                           & \pfeil{ \texttt{chown root:root}} \\
    \end{tabular}



    Der Name des backend ist egal, ob nun eisfax oder eisfax2, der
    Inhalt ist derselbe. Das backend kann auch auf jeden anderen Namen
    kopiert werden. Der FaxDrucker bekommt dann diesen Namen.

    Im backend gibt es oben einige Parameter die eventuell angepasst
    werden m"ussen.


    \begin{tabular}{lll}
     & \texttt{FAXPRG=/usr/bin/sendfax} \\
     & \texttt{FAXSTAT=/usr/bin/faxstat} \\
     & \\
     & \texttt{\# Notify email (0=disable, 1=enable)} \\
     & \texttt{NOTIFY=1} \\
     & \\
     & \texttt{\# set debugging (0=disable, 1=enable)} \\
     & \texttt{DEBUG=0} \\
    \end{tabular}



    Im GUI auch


    \texttt{
    \begin{tabular}{lll}
     & \# set debugging (0=disable, 1=enable) \\
     & DEBUG=0 \\
     & \\
     & \# desktop to use: kde oder gnome/Xfce \\
     & DESKTOP=kde \\
    \end{tabular}
    }


    Ob der Desktop dann gnome oder xfce hei"st ist egal, es wird auf
    kde gepr"uft oder was anderes.


    Wenn 'DEBUG' eingeschaltet wird, muss die jeweilige log Datei
    angelegt werden. Den Namen so w"ahlen wie der Name des backend.


    \begin{tabular}{lll}
     & \texttt{touch /var/log/eisfax.log} \\
     & \texttt{chown lp:lp /var/log/eisfax.log} \\
     & \\
     & \texttt{touch /var/log/eisfax4cups\_ui.log} \\
     & \texttt{chown lp:lp /var/log/eisfax4cups\_ui.log} \\
    \end{tabular}


    Jetzt m"ussen noch die Drucker angelegt werden.


    lpadmin -p eisfax -v eisfax:/\$EISFAX\_SERVER\_NAME -m hylafax.ppd -E


    \begin{tabular}{lll}
     & \texttt{eisfax}                 & \pfeil{} \texttt{entspricht dem gew"ahlten Druckernamen} \\
     & \texttt{\$EISFAX\_SERVER\_NAME} & \pfeil{} \texttt{entspricht dem \emph{eisfair}-Servernamen} \\
    \end{tabular}



    Tja, da"s wars dann auch schon.

    Wenn jetzt ein Dokument "uber den FaxDrucker gedruckt wird, ob aus
    {\glqq\emph{LibreOffice}\grqq} oder jedem anderen Programm das einen
    Druckdialog bringt, dann sollte das POPup kommen und die FaxNummer
    erfragen.



%    In OpenOffice.org "uber die Druckerverwaltung den Faxdrucker einrichten:
%
%   /usr/bin/sendfax -m -n -D -f 'user@home.lan' -s 'a4' -h 'eisfax@server' -d (PHONE) (TMP)
%
%   'man sendfax' in der Konsole aufgerufen, gibt Auskunft "uber die Optionen.


\section{Serienfaxe}

    Hier hilft das HowTo Serienfaxe mit OpenOffice.org weiter.

\newpage

\section{Schedule}

% hier wird die Standard time definition eingebunden
\input{systemd_time_definition}


\section{Filemod (chmod)}

    Kurzerkl"arung

    Die Rechte werden hier als Oktalzahl angegeben:

    \begin{tabular}{lllll}
    & 0 & \pfeil & kein Recht & \\
    & 1 & \pfeil & x-Recht    & ausf"uhren\\
    & 2 & \pfeil & w-Recht    & schreiben\\
    & 4 & \pfeil & r-Recht    & lesen\\
    \end{tabular}

    \begin{tabular} {llll}
    & 600 & \pfeil & der Besitzer darf Lesen und Schreiben, sonst keiner\\
    & 660 & \pfeil & der Besitzer und die Gruppe d"urfen Lesen und Schreiben, sonst keiner\\
    & 666 & \pfeil & es d"urfen alle Lesen und Schreiben, nicht zu empfehlen!!\\
    & 640 & \pfeil & der Besitzer darf Lesen und Schreiben, die Gruppe Lesen, sonst keiner\\
    & 644 & \pfeil & der Besitzer darf Lesen und Schreiben, die anderen Lesen\\
    \end{tabular}


\section{Faxe l"oschen}

    Grunds"atzlich gibt es zwei Schedule Jobs, die das L"oschen der Faxe in den
    Warteschlange erledigen.

    \begin{tabular}{ll}
    EISFAX\_FAXQCLEAN\_USE &  zum Aufr"aumen in den Sendewarteschlangen und Logdateien\\
    EISFAX\_FAXCRON\_USE   &  zum Aufr"aumen in der Empfangswarteschlange\\
    \end{tabular}

    Diese Schedule Job-Auftr"age sollten unbedingt daf"ur benutzt werden.

    Zus"atzlich gibt es die M"oglichkeit Faxe die noch nicht versandt wurden,
    aus der Sendewarteschlange wieder zu entfernen.

    Hierzu ist folgende Vorgehensweise einmalig erforderlich.

    Es muss "uber das Setup

    \begin{tabular}{p{2cm}lll}
    & 4. & & User administration \\
    \end{tabular}

    \begin{tabular}{p{3cm}lll}
    & 5. & & Change password \\
    \end{tabular}



    Dem eisfair-User 'fax' muss ein Passwort verpasst werden.

    Nun besteht jederzeit die M"oglichkeit sich mit dem
    user 'fax' am eisfair-Server anzumelden
    und ein Fax aus der Sendewarteschlange zu entfernen.

    Dazu muss man sich am Server als user 'fax' anmelden.

    Jeder SSH-Klient ist dazu in er Lage. Mit Putty als Windows-Klient oder
    mit Linux als Klient direkt "uber die Konsole 'ssh fax@der.Server'

    Hier erfolgt dann die Weiterleitung direkt zum L"oschen der/des Faxe/s.

    Nach der Eingabe der JobID des zu l"oschenden Faxes erfolgt eine zweite
    Passwortabfrage. Dieses Passwort ist das in der Konfiguration unter\\
    \texttt{EISFAX\_ADMIN\_USER\_FAX\_PASSWD} eingerichtete Fax-Admin-User-Passwort.
    Nach Eingabe dieses Passwortes wird der Job aus der Warteschlange entfernt.


\section{Verschiedenes zum Mail-Paket}

\subsection{Versenden empfangener Faxe an mehrere Empf"anger}

\begin{verbatim}
 Ein Senden der E-Mail an mehrere Empfänger mit SENDTO ist nicht
 über die EisFAX-Konfiguration möglich.
 Dafür muss dann ein mail-Alias angelegt werden, an den die E-Mail
 zugestellt wird und der sie dann entsprechend verteilt.
 Dieses wird in der Mail-Konfiguration eingestellt.
 Stichwort 'Aliasnamen'
\end{verbatim}


\subsection{Versenden von Faxen gegen einen externen E-Mail-Account}

    Wenn bei SENDTO eine vollst"andige externe E-Mail-Adresse angegeben wird,
    sollte gepr"uft werden, ob die E-Mails auch korrekt ausgeliefert werden.

    Wenn


    \begin{tabular}{llll}
    & \texttt{SMTP\_SMARTHOST\_ONE\_FOR\_AL}L  & \texttt{=} & \texttt{'no'} \\
    & &&\\
    & \texttt{SMTP\_SMARTHOST\_ROUTE\_TYPE}    & \texttt{=} & \texttt{'addr'} \\
    \end{tabular}


    gesetzt ist, muss f"ur den User 'fax' ein SMARTHOST eingerichtet werden:


    \begin{tabular}{llll}
    & \texttt{SMTP\_SMARTHOST\_N}               & \texttt{=} & \texttt{'2'} \\
    & \texttt{SMTP\_SMARTHOST\_1\_HOST}         & \texttt{=} & \texttt{'mail.gmx.net'} \\
    & \texttt{SMTP\_SMARTHOST\_1\_AUTH\_TYPE}   & \texttt{=} & \texttt{'md5'} \\
    & \texttt{SMTP\_SMARTHOST\_1\_ADDR}         & \texttt{=} & \texttt{'user1\@eis.lan'} \\
    & \texttt{SMTP\_SMARTHOST\_1\_DOMAIN}       & \texttt{=} & \texttt{''} \\
    & \texttt{SMTP\_SMARTHOST\_1\_USER}         & \texttt{=} & \texttt{'xxxxxxx'} \\
    & \texttt{SMTP\_SMARTHOST\_1\_PASS}         & \texttt{=} & \texttt{'xxxxxxx'} \\
    & \texttt{SMTP\_SMARTHOST\_1\_FORCE\_AUTH}  & \texttt{=} & \texttt{'no'} \\
    & \texttt{SMTP\_SMARTHOST\_1\_FORCE\_TLS}   & \texttt{=} & \texttt{'no'} \\
    & \texttt{SMTP\_SMARTHOST\_1\_PORT}         & \texttt{=} & \texttt{''} \\
    &                                           &            & \\
    & \texttt{SMTP\_SMARTHOST\_2\_HOST}         & \texttt{=} & \texttt{'mail.gmx.net'}\\
    & \texttt{SMTP\_SMARTHOST\_2\_AUTH\_TYPE}   & \texttt{=} & \texttt{'md5'} \\
    & \texttt{SMTP\_SMARTHOST\_2\_ADDR}         & \texttt{=} & \texttt{'fax\@eis.lan'} \\
    & \texttt{SMTP\_SMARTHOST\_2\_DOMAIN}       & \texttt{=} & \texttt{''} \\
    & \texttt{SMTP\_SMARTHOST\_2\_USER}         & \texttt{=} & \texttt{'xxxxxxx'} \\
    & \texttt{SMTP\_SMARTHOST\_2\_PASS}         & \texttt{=} & \texttt{'xxxxxxx'} \\
    & \texttt{SMTP\_SMARTHOST\_2\_FORCE\_AUTH}  & \texttt{=} & \texttt{'no'} \\
    & \texttt{SMTP\_SMARTHOST\_2\_FORCE\_TLS}   & \texttt{=} & \texttt{'no'} \\
    & \texttt{SMTP\_SMARTHOST\_2\_PORT}         & \texttt{=} & \texttt{''} \\
    \end{tabular}


    und der Absender umgeschrieben werden:


    \begin{tabular}{lllll}
    & \texttt{SMTP\_OUTGOING\_ADDRESSES\_N}    & \texttt{=} & \texttt{'2'}     & \\
    & \texttt{SMTP\_OUTGOING\_ADDRESSES\_1}    & \texttt{=} & \texttt{'user1:} & \texttt{user1\@gmx.net'} \\
    & \texttt{SMTP\_OUTGOING\_ADDRESSES\_2}    & \texttt{=} & \texttt{'fax:}   & \texttt{user1\@gmx.net'} \\
    \end{tabular}



\subsection{Mail2Fax-Parameter}

    Aufrufvarianten

    Dem mail2fax-Skript k"onnen auf verschiedene Weise Parameter
    "ubergeben werden.

    Die Funktionen der Schalter lauten wie folgt:
\begin{verbatim}

-debug       - Zeigt zusäetzliche Informationen wären der
               Programmausführung an (nur zur Fehlerdiagnose
               empfohlen!).

-receiver    - Legt die Zielfaxnummer und optionale
               Steuerinformationen fest.
               Folgende Formate werden korrekt erkannt und die
               enthaltenen Informationen korrekt interpretiert.
               Auf die möglichen 'Optionen' wird zu einem späteren
               Zeitpunkt eingegangen:

               <fax-number>
                   oder
               <options>/<fax-number>
                   oder
               faxg3/<options>/<fax-number>
                   oder
               faxg3/<options>/<fax-number>@domain.tld

-sender      - Dieser Parameter legt den Namen des Absenders fest,
               der auf dem Faxdeckblatt erscheinen soll. Bei Aufruf
               des Skript durch einen Mailserver ist dies normalerweise
               die E-Mail-Adresse des Absenders. Soll an Stelle dessen
               ein richtiger Name erscheinen, so kann dieser durch die
               weiter unter beschriebene Option 'fn=Tom_Jones'
               überschrieben werden.

-simulate    - Simuliert die Ausführung des Skriptes und zeigt die
               ermittelten Parameter am Bildschirm an (nur zur
               Fehlerdiagnose empfohlen!).

-subject     - Legt den Betreff fest, der auf dem Faxdeckblatt
               erscheinen soll, z.B. 'Bearbeitung der Rechnung xyz.'

-help|--help - Zeigt die Aufrufparameter an.


Folgende Steuerinformationen können mit der Zielfaxnummer zur Anzeige
auf dem Faxdeckblatt an das Skript übergeben werden:

fax-number   - Die Faxnummer darf u.a. folgende Zeichen zur besseren
               Darstellung enthalten: 0-9+.

               Beispiel: 021133445566
                         0211.334455.66
                         0211-334455-66
                         +49.211.334455.66

options      - Über diesen Parameter können zusätzliche Informationen,
               welche auf dem Faxdeckblatt erscheinen sollen, festgelegt
               werden. Mehrere Parameter müssen jeweils durch ein
               #-Zeichen voneinander getrennt eingegeben werden. Da
               Leerzeichen bei der Eingabe nicht zugelassen sind müssen
               sie bei Bedarf durch einen Unterstrich ersetzt werden.

       Beispiel:
       faxg3/gr=fax-group#fn=Tim_Tayler#tn=Tom_Jones/24@domain.tld

       gr=fax-group   - (group) Dieser Parameter gibt eine gültige
                        Modemgruppe an, welche im EisFAX-Paket
                        definiert sein muss. Eine nicht existierende
                        Gruppe wird ignoriert und das Fax wird zur
                        Bearbeitung an das nächste freie Fax
                        übergeben.

       sp=xxxx        - (speed) Folgende Modem-Geschwindigkeiten sind
                        als Wert zulässig, ungültige Werte werden
                        ignoriert:
                        2400, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400, 16800,
                        19200, 21600, 24000, 26400, 28800, 31200, 33600

       cc=my_comment  - (cover-comment) Dieser Parameter gibt den
                        Kommentar an.

       cp=yes|no      - (cover-page) Dieser Parameter gibt an, ob ein
                        Deckblatt verwendet werden soll oder nicht. Das
                        Deckblatt kann nur dann aktiviert oder
                        deaktiviert werden wenn dies in der
                        EisFAX-Konfiguration zugelassen wurde.

       cs=my_subject  - (cover-subject) Dieser Parameter gibt den
                        Betreff an und überschreibt gegebenenfalls
                        einen über den Parameter '-subject'
                        angegebenen Wert.

       ct=mytemplate  - (cover-template) Die angegebene Faxvorlage wird
                        an Stelle des Standardfaxdeckblatts verwendet.
                        Die Datei muss im Verzeichnis
                        /var/spool/hylafax/coverpage
                        abgelegt werden.

       fc=my-company  - (from-company) Dieser Parameter gibt die
                        Absenderfirma an.

       fl=my-location - (from-location) Dieser Parameter gibt den
                        Absenderort an.

       fn=my-name     - (from-name) Dieser Parameter gibt den Namen des
                        Absenders an und überschreibt gegebenenfalls
                        einen über den Parameter '-sender' angegebenen
                        Wert.

       fv=my-number   - (from-voice-number) Dieser Parameter gibt die
                        Telefonnummer des Absender an.

       tc=my-company  - (to-company) Dieser Parameter gibt die
                        Empfängerfirma an.

       tl=my-location - (to-location) Dieser Parameter gibt den
                        Empfängerort an.

       tn=my-name     - (to-name) Dieser Parameter gibt den Namen des
                        Empfängers an.

       tv=my-number   - (to-voice-number) Dieser Parameter gibt die
                        Telefonnummer des Empfängers an.
\end{verbatim}


\section{Verschiedenes}

    Die User faxmaster/faxadm/fax sind in /etc/aliases als Alias definiert
    mit der Weiterleitung auf 'root'. Daf"ur m"ussen keine User eingerichtet
    werden.

\begin{verbatim}
-----
\end{verbatim}

    Bei einem Einsatz mit mehreren Maschinen, bei denen der Mailserver auf
    einer eigenen Maschine ohne EisFAX-Installation, l"auft. Wurde die
    korrekte Auslieferung der E-Mails durch Hinzuf"ugen des Users 'fax'
    erreicht.

    Auf der Konsole ausf"uhren:\\
    /var/install/bin/add-group uucp 10\\
    /var/install/bin/add-user fax '*' 21 10 'FAX daemon' /var/spool/hylafax /bin/bash

    (Dies ist von mir ungetestet, als R"uckmeldung aus der NG hier
    eingef"ugt. Marcus Hochhuth)

\begin{verbatim}
-----
\end{verbatim}

    Logging f"ur     \link{https://www.eisfair.org/hilfe/howtos/allgemein/logfile-fuer-sudo-aendern.html}{Sudo}

\newpage

\section{Verwendete Software}

    Die Kommunikation mit dem Modem, das Einstellen von Auftr"agen in die
    Warteschlange und Versenden daraus wird durch das Paket     \link{http://hylafax.sourceforge.net/}{HylaFAX} erledigt.

    F"ur die Umsetzung des ISDN wird     \link{http://www.avm.de/Linux/}{capi4hylafax} verwendet.

    Die Umwandlung der Postscript-Druckerdaten wird durch \link{http://www.cs.wisc.edu/~ghost/}{Ghostscript} vorgenommen.

    Die Kommunikation mit dem Windows-Klienten wird durch     \link{http://www.boerde.de/~horstf/}{Respond} hergestellt.\\
    Die Schnittstelle zwischen Samba und EisFAX ist ein
    Perlscript \link{http://www.boerde.de/~horstf/}{printfax.pl}.

