%
% misdnuser.tex
% Last update: $Id$
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Kapitel mISDNuser %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\chapter{mISDNuser - (modular-ISDN)}
\marklabel{MISDNADMIN}{}
\index{mISDNuser}

    mISDN, the \glqq{}modular ISDN\grqq{} driver for Linux

\section{Allgemeines}

    Vor der Aktivierung der Neuen Konfiguration werden folgende Dienste
    automatisch angehalten und hinterher wieder gestartet:

    \begin{itemize}
        \item EisFAX
        \item VBOX
        \item Capi2text
        \item Asterisk
    \end{itemize}


%\newpage

\section{Die Hardware}

    Mit diesem mISDNuser Paket werden folgende ISDN-Karten unterst"utzt:

    \begin{itemize}
        \item AVM FRITZ!Card PCI
        \item HFC-PCI Karten
        \item HFC-4S/8S Multiport Karten
        \item HFC-USB Karten
    \end{itemize}

    Karten  mit Infineon (Siemens) chips:

    \begin{itemize}
        \item Dialogic Diva 2.0
        \item Dialogic Diva 2.0U
        \item Dialogic Diva 2.01
        \item Dialogic Diva 2.02
        \item Sedlbauer Speedwin
        \item HST Saphir3
        \item Develo (ELSA) Microlink PCI (Quickstep 1000)
        \item Develo (ELSA) Quickstep 3000
        \item Berkom Scitel BRIX Quadro
        \item Dr. Neuhaus (Sagem) Niccy
    \end{itemize}

%\newpage

\section{Das Men"u im Setup-Programm}


    Das Men"u im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

    \mbox{}

    \begin{tabular}{lll}
    & x. & System administration \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{1cm}lll}
    & x. & Hardware administration \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{2cm}lll}
    & x. & mISDNuser administration \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{3cm}lll}
    & 1. & View documentation \\
    & 2. & Edit configuration \\
    & 3. & Advanced configuration file handling \\
    & 4. & Show status \\
    & 5. & Stop service \\
    & 6. & Start service \\
    & 7. & List controller \\
    \end{tabular}

    \mbox{}


\section{Die "Anderung der Konfiguration}

    Die Konfiguration kann "uber den Menupunkt \glqq{}Edit configuration\grqq{}
    ge"andert werden.

\section{Die Konfigurationsdatei}

    In der Konfigurationsdatei, die "uber das Menu zug"anglich ist, sind
    folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet
    sie unter \\
    \texttt{/etc/config.d/misnduser}.


\subsection{Allgemeine Einstellungen}

\begin{description}


\config{START\_MISDNUSER}
{START\_MISDNUSER}
{STARTMISDNUSER}
{
    F"ur die Aktivierung des mISDNuser-Services muss diese Variable
    lediglich auf den Wert \glqq{}yes\grqq{} gestellt werden. Die Einstellung
    \glqq{}no\grqq{} schaltet den mISDNuser-Services ab.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{START\_MISDNUSER='no'}
}


\config{MISDNUSER\_AVM\_FRITZ}
{MISDNUSER\_AVM\_FRITZ}
{MISDNUSERAVMFRITZ}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt ob die verwendete
    ISDN Karte eine Fritz PCI ist.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{MISDNUSER\_AVM\_FRITZ='no'}
}


\config{MISDNUSER\_AVM\_FRITZ\_OPTION}
{MISDNUSER\_AVM\_FRITZ\_OPTION}
{MISDNUSERAVMFRITZOPTION}
{
    "Uber diesen Parameter werden m"ogliche Optionen
    eingestellt.

    G"ultige Werte: optionen

    Standardeinstellung: \texttt{MISDNUSER\_AVM\_FRITZ\_OPTION=''}
}


\config{MISDNUSER\_HFC\_PCI}
{MISDNUSER\_HFC\_PCI}
{MISDNUSERHFCPCI}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt ob die verwendete
    ISDN Karte eine HFC-PCI Karte ist.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{MISDNUSER\_HFC\_PCI='no'}
}


\config{MISDNUSER\_HFC\_PCI\_OPTION}
{MISDNUSER\_HFC\_PCI\_OPTION}
{MISDNUSERHFCPCIOPTION}
{
    "Uber diesen Parameter werden m"ogliche Optionen
    eingestellt.

    G"ultige Werte: optionen

    Standardeinstellung: \texttt{MISDNUSER\_HFC\_PCI\_OPTION=''}
}


\config{MISDNUSER\_HFC\_MULTI}
{MISDNUSER\_HFC\_MULTI}
{MISDNUSERHFCMULTI}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt ob die verwendete
    ISDN Karte eine HFC-PCI Multi-Port Karte ist.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{MISDNUSER\_HFC\_MULTI='no'}
}


\config{MISDNUSER\_HFC\_MULTI\_OPTION}
{MISDNUSER\_HFC\_MULTI\_OPTION}
{MISDNUSERHFCMULTIOPTION}
{
    "Uber diesen Parameter werden m"ogliche Optionen
    eingestellt.

    G"ultige Werte: optionen

    Standardeinstellung: \texttt{MISDNUSER\_HFC\_MULTI\_OPTION=''}
}


\config{MISDNUSER\_HFC\_USB}
{MISDNUSER\_HFC\_USB}
{MISDNUSERHFCUSB}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt ob die verwendete
    ISDN Karte eine HFC-USB Karte ist.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{MISDNUSER\_HFC\_USB='no'}
}


%\newpage


\config{MISDNUSER\_HFC\_USB\_OPTION}
{MISDNUSER\_HFC\_USB\_OPTION}
{MISDNUSERHFCUSBOPTION}
{
    "Uber diesen Parameter werden m"ogliche Optionen
    eingestellt.

    G"ultige Werte: optionen

    Standardeinstellung: \texttt{MISDNUSER\_HFC\_USB\_OPTION=''}
}


\config{MISDNUSER\_INFINEON}
{MISDNUSER\_INFINEON}
{MISDNUSERINFINEON}
{
    "Uber diesen Parameter wird eingestellt ob die verwendete
    ISDN Karte einen INFINEON (Siemens) Chip hat.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{MISDNUSER\_INFINEON='no'}
}


\config{MISDNUSER\_INFINEON\_OPTION}
{MISDNUSER\_INFINEON\_OPTION}
{MISDNUSERINFINEONOPTION}
{
    "Uber diesen Parameter werden m"ogliche Optionen
    eingestellt.

    G"ultige Werte: optionen

    Standardeinstellung: \texttt{MISDNUSER\_INFINEON\_OPTION=''}
}


\config{MISDNUSER\_DEBUG}
{MISDNUSER\_DEBUG}
{MISDNUSERDEBUG}
{
    "Uber diesen Parameter wird der Debug Modus eingestellt.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{MISDNUSER\_DEBUG='no'}
}

\end{description}

