%
% usb.tex
% Last Update: $Id$
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Kapitel USB %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\chapter{Der USB Support}
\marklabel{USBADMIN}{}
\index{USB}

\section{Allgemeines}

    USB ist bestandteil der \eisfair base und nicht ein Einzelnes packages.

    Momentan ist die Unterst"utzung f"ur Drucker, Speichermedien, f"ur serielle
    USB-Ger"ate (USB-Modems) und f"ur USB to seriell/RS232 enthalten.

    Um die Druckerunterst"utzung nutzen zu k"onnen, ist das Paket LPRNG
    min. Version 1.6.0 sowie Samba min. Version 1.12.0 notwendig.


\section{Das Men"u im Setup-Programm}

    Das Men"u im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

    \mbox{}


    \begin{tabular}{lll}
    & x. &  System administration \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{1cm}lll}
    & x. &  Hardware administration \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{2cm}lll}
    & x. &  USB administration \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{3cm}lll}
    & 1. &  View documentation \\
    & 2. &  Edit configuration \\
    & 3. &  Start USB \\
    & 4. &  Stop USB \\
    & 5. &  Advanced configuration file handling \\
%    & 0. &  \jump{MENUSYSTEMHARDWARE}{Exit} \\
    \end{tabular}

    \mbox{}

    Die Men"upunkte d"urften selbsterkl"arend sein, da sie keinerlei weitere
    Eingaben erwarten. Deshalb wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

%\newpage

\section{Die "Anderung der Konfiguration}

    Die Konfiguration kann "uber den Men"upunkt {"`Edit configuration\grqq}
    ge"andert werden.

    Ich empfehle zum Bearbeiten der Configuration den Editor {"`ece\grqq}.

\newpage

\section{Die Konfigurationsdatei}

    In der Konfigurationsdatei, die "uber das Men"u zug"anglich ist, sind folgende
    Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet sie unter
    \texttt{/etc/config.d/usb}.


\subsection{Allgemeine Einstellungen}

\begin{description}

\config{START\_USB}
{START\_USB}
{STARTUSB}
{
    Zur Nutzung des USB-Paketes muss diese Variable auf yes gestellt werden.
    Alle anderen Variablen sind nur relevant, wenn START\_USB='yes'

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{START\_USB='no'}
}


\config{USB\_PRINTER}
{USB\_PRINTER}
{USBPRINTER}
{
    Aktiviert die Drucker-Unterst"utzung.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{USB\_PRINTER='no'}
}


\config{USB\_STORAGE}
{USB\_STORAGE}
{USBSTORAGE}
{
    Aktivierung der Storage-Unterst"utzung.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{USB\_STORAGE='no'}
}


\config{USB\_SERIAL}
{USB\_SERIAL}
{USBSERIAL}
{
    Aktivierung der RS232-Unterst"utzung.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{USB\_SERIAL='no'}
}


\config{USB\_SERIAL\_DRIVER}
{USB\_SERIAL\_DRIVER}
{USBSERIALDRIVER}
{
    Auswahl des seriellen Treibers.

    G"ultige Werte: z.B. pl2303

    Standardeinstellung: \texttt{USB\_SERIAL\_DRIVER=''}
}


\config{USB\_SERIAL\_OPTIONS}
{USB\_SERIAL\_OPTIONS}
{USBSERIALOPTIONS}
{
    Optionen f"ur den RS-232-Treiber.

    G"ultige Werte: treiberabh"angig

    Standardeinstellung: \texttt{USB\_SERIAL\_OPTIONS=''}
}

\end{description}

\jump{MENUSYSTEMHARDWARE}{Zur"uck zum Men"u: Hardware administration}
