<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">%
% Achtung: Dateien muessen mit latin1-Encoding gespeichert werden!
% Attention: Files must be saved using latin1 encoding!
%

\chapter{Das Eagle-Paket}

    Dieses Paket wurde von Nico Wallmeier (\email{nico@fli4l.de}) 
    zusammengestellt.


\section{Die Einleitung}

    Dieses Paket erm"oglicht es, den eagle-usb Treiber zu benutzen. Damit kann
    beispielsweise das USB-DSL Modem AT-AR 215 benutzt werden. 


\section{Das Men"u im Setup-Programm}

    Das Men"u im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

    \begin{itemize}
        \item View documentation: Anzeigen der Dokumentation

        \item Show status: Zeigt den Status des angeschlossen Modems an
		
    \end{itemize}    

    Die Men"upunkte d"urften selbsterkl"arend sein, da sie keinerlei weitere 
    Eingabe erwarten. Deshalb wird auf deren Funktion nicht weiter eingegangen.

                                                  
\section{Anmerkungen}

   Das Modem selber bedarf keiner Konfiguration. Sobald das Modem beim Booten mit 
   der Vermittlungsstelle synchronisieren konnte, wird ein zus\"atzliches 
   eth-Device angelegt. Dieses kann dann im DSL-Paket benutzt werden.
   
   \achtung{Das eth-Device wird nur beim Boot-Vorgang erzeugt, wenn das Modem
   erfolgreich mit der Vermittlungsstelle synchronisieren konnte!}
</pre></body></html>